# Guía do Usuário do NVDA 2014.3

Traduzido por Marlin Rodrigues da Silva

## Índice

- 1. Introdução
  - 1.1. Características Gerais
  - 1.2. Internacionalização
  - 1.3. Suporte de Sintetizador de Voz
  - 1.4. Suporte de Braille
  - 1.5. Licença e Copyright
- 2. Requisitos de Sistema
- 3. Obttendo e Instalando o NVDA
  - 3.1. Restrições às Cópias Portáteis e Temporárias
  - 3.2. Instalando o NVDA
    - 3.2.1. Iniciar no Logon do Windows
    - 3.2.2. Criar Atalho na Área de Trabalho (ctrl+alt+n)
    - 3.2.3. Copiar Configuração da Cópia Portátil para a Conta de Usuário Atual
  - 3.3. Criando uma Cópia Portátil
- 4. Começando com o NVDA
  - 4.1. Executando o NVDA
  - 4.2. Sobre os Comandos De Teclado Do NVDA
    - 4.2.1. A Tecla Modificadora do NVDA
    - 4.2.2. Esquemas de Teclado
  - 4.3. Gestos de Toques do NVDA
    - 4.3.1. Explorando a Tela
    - 4.3.2. Gestos de Toques
    - 4.3.3. Modos de Toques
  - 4.4. O Modo Ajuda de Entrada
  - 4.5. O Menu do NVDA
  - 4.6. Comandos Básicos do NVDA
  - 4.7. Anunciando Informações do Sistema
- 5. Navegando com o NVDA
  - 5.1. Objetos
  - 5.2. Navegando com o Foco do Sistema
  - 5.3. Navegando com o Cursor do Sistema
  - 5.4. A Navegação de Objetos
  - 5.5. Revisando Texto
  - 5.6. Modos de Exploração
    - 5.6.1. Exploração de Objeto
    - 5.6.2. Exploração de Documento
    - 5.6.3. Exploração de Tela
  - 5.7. Navegando com o Mouse
- 6. Modo de Navegação
  - 6.1. Navegação por Caractere
  - 6.2. A Lista de Elementos
  - 6.3. Objetos Embutidos
- 7. Comandos do NVDA PARA Aplicações Específicas
  - 7.1. Microsoft Word
  - 7.2. Microsoft Excel
  - 7.3. Microsoft PowerPoint
  - 7.4. foobar2000
  - 7.5. Miranda IM
  - 7.6. Poedit
- 8. Configurando o NVDA
  - 8.1. Preferências
    - 8.1.1. Opções gerais (NVDA+control+g)
    - 8.1.2. Seleção de Sintetizador (NVDA+Ctrl+S)
    - 8.1.3. Opções de Voz (NVDA+control+v)
    - 8.1.4. O Anel de Configurações de Voz
    - 8.1.5. Opções de Braille
    - 8.1.6. Opções de Teclado (NVDA+Ctrl+K)
    - 8.1.7. Opções de Mouse (NVDA+control+m)
    - 8.1.8. Opções do Cursor de Exploração
    - 8.1.9. Opções de Apresentação de Objetos (NVDA+control+o)
    - 8.1.10. Opções de Entrada para Composição
    - 8.1.11. Opções do Modo de Navegação (NVDA+control+b)
    - 8.1.12. Opções de Formatação de Documentos (NVDA+control+d)
    - 8.1.13. Dicionários de Fala
    - 8.1.14. Pronúncia de Sinais e pontuação
    - 8.1.15. Gestos de Entrada
  - 8.2. Salvando e Restaurando Configurações
    - 8.2.1. Gerenciamento Básico
    - 8.2.2. Criando um Perfil
    - 8.2.3. Ativação Manual
    - 8.2.4. Editando um Perfil
    - 8.2.5. Desabilitando Temporariamente os Disparadores
  - 8.3. Localização dos Arquivos de Configuração
- 9. Ferramentas Adicionais
  - 9.1. Ver Log
  - 9.2. O Exibidor de Fala
  - 9.3. O Gerenciador de Complementos
  - 9.4. O Console Python
  - 9.5. Recarregar plugins
- 10. Sintetizadores de Voz Suportados
  - 10.1. eSpeak
  - 10.2. Microsoft Speech API version 4 (SAPI 4)
  - 10.3. Microsoft Speech API version 5 (SAPI 5)
  - 10.4. A Plataforma de Fala da Microsoft
  - 10.5. Audiologic Tts3
  - 10.6. Newfon
  - 10.7. Nuance Vocalizer para o NVDA
- 11. Linhas Braille Suportadas
  - 11.1. Freedom Scientific Focus/PAC Mate Series
  - 11.2. Optelec ALVA BC640/680
  - 11.3. Linhas Handy Tech
  - 11.4. MDV Lilli
  - 11.5. Linhas Braille Baum/Humanware/APH
  - 11.6. hedo ProfiLine USB
  - 11.7. hedo MobilLine USB
  - 11.8. HumanWare Brailliant BI/B Series
  - 11.9. HIMS Braille Sense/Braille EDGE Series
  - 11.10. Linha HIMS SyncBraille
  - 11.11. Linhas Braille Seika
  - 11.12. Papenmeier BRAILLEX Novos Modelos
  - 11.13. Papenmeier Braille BRAILLEX Modelos Antigos
  - 11.14. HumanWare BrailleNote
  - 11.15. BRLTTY
- 12. Tópicos Avançados
  - 12.1. Personalização avançada da Pronúncia de sinais
- 13. Informação Adicional

## 1. Introdução

NonVisual Desktop Access (NVDA) é um leitor de telas livre e de código aberto para o Sistema Operacional Microsoft Windows. Proporcionando resposta através de voz sintética e Braille, ele permite a pessoas cegas ou com baixa visão acessar a computadores com o sistema Windows sem custos maiores que uma pessoa vidente. O NVDA é desenvolvido pela NV Access, , com contribuições da comunidade.

### 1.1. Características Gerais

O NonVisual Desktop Access permite às pessoas cegas ou com deficiência visual acessar e interagir com o sistema operacional Windows e diversas aplicações de terceiros.

Suas características mais notáveis são:

- Suporte para aplicações populares incluindo navegadores web, clientes de e-mail, programas de conversação pela internet e suítes de escritório;
- Sintetizador de voz integrado que suporta 43 idiomas;
- Anúncio da formatação do texto onde esteja disponível tal como nome e tamanho da fonte, estilo e erros ortográficos;
- Anúncio automático do texto sob o mouse e indicação opcional em áudio de sua posição;
- Suporte para diversas linhas braille, incluindo a entrada de braille para computador, no caso das linhas braille que possuam um teclado braille;
- Capacidade para ser executado diretamente através de dispositivos USB e outros dispositivos portáteis sem necessitar de instalação;
- Instalação com voz e fácil de usar;
- Tradução para 45 idiomas;
- Suporte para as modernas versões do sistema operacional Windows incluindo variantes de 32 e 64 bit;
- Possibilidade de uso na tela de logon do Windows e outras telas de segurança;
- Suporte para interfaces comuns de acessibilidade tais como Microsoft Active Accessibility, Java Access Bridge, IAccessible2 e UI Automation; (UI Automation é suportado apenas no Windows 7 e superiores) ;
- Suporte para o Prompt de comando do Windows e aplicações de console.

### 1.2. Internacionalização

É importante que as pessoas tenham igual acesso às tecnologias em qualquer parte do mundo, independentemente do idioma que falem. Além do inglês, o NVDA está traduzido para 45 idiomas, estando inclusos: Africâner, Albanês, Alemão, Amárico, Árabe, Aragonês, Búlgaro, Catalão, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Coreano, Croata, Dinamarquês, Eslovaco, Esloveno, Espanhol, Finlandês, Francês, Galego, Georgiano, Grego, Hebraico, Hindiano, Holandês, Húngaro, Irlandês, Islandês, Italiano, Japonês, Nepalês, Noroeguês, Persa, Polonês, Português do Brasil, Português de Portugal, Romeno, Russo, Sérvio, Sueco, Tailandês, Tâmil, Tcheco, Turco, Ucraniano e Vietnamita.

### 1.3. Suporte de Sintetizador de Voz

Além de fornecer as mensagens da interface em diversos idiomas, o NVDA também permite ao usuário ler o conteúdo em qualquer língua, desde que tenha um sintetizador de voz que fale esse idioma em particular.

Este programa vem com o eSpeak, um sintetizador de voz livre, de código-aberto e multilíngüe.

Informações sobre outros sintetizadores de voz que o NVDA suporta podem ser encontradas na seção Sintetizadores de Voz Suportados.

### 1.4. Suporte de Braille

Para usuários que tenham uma linha Braille, o NVDA pode transmitir a informação neste sistema de leitura e escrita. Consulte por favor a seção Linhas Braille Suportadas para informações sobre os terminais Braille compatíveis.

O NVDA suporta códigos Braille para diversos idiomas, incluindo os códigos Braille contraídos, não contraídos e de computador para alguns idiomas.

### 1.5. Licença e Copyright

NVDA copyright 2006-2012 Coolaboradores do NVDA. O NVDA encontra-se sob a licença pública GNU General Public License (Versão 2). Você é livre para partilhar ou alterar este programa da forma que pretender, desde que distribua sempre a licença, software e todo o respetivo código disponível para quem o queira. As regras anteriormente mencionadas aplicam-se ao software original e a todas as cópias modificadas, incluindo todos os programas que contenham código descendente deste.

Para mais detalhes, pode ver a licença completa.

## 2. Requisitos de Sistema

- Sistemas Operacionais: Todas as versões de 32 e 64-bit do Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8 (incluindo versões Server);
  - Para o Windows XP 32-bit, o NVDA requer Service Pack 2 ou superior.
  - Para o Windows Server 2003, é requerido o Service Pack 1 ou hsuperior.
- Memória: 256 mb ou mais de RAM
- Velocidade do Processador: 1.0 ghz ou superior;
- Cerca de 50 MB de espaço livre.

## 3. Obttendo e Instalando o NVDA

Se não tem uma cópia do NVDA, pode baixá-la em www.nvaccess.org.

Entre na seção download e encontrará o link para baixar a última versão deste leitor de telas.

Ao executar o arquivo baixado, será iniciada uma cópia temporária do NVDA, e também lhe será perguntado se deseja instalá-lo, criar uma cópia portátil ou apenas continuar usando a cópia temporária.

Caso pretenda usar constantemente o NVDA neste computador, irá então escolher instalá-lo. O NVDA Instalado lhe permitirá ter recursos adicionais, tais como iniciá-lo automaticamente após o logon, a capacidade de ler a tela de Logon e outras telas seguras do Windows (o que não pode ser feito através de cópias portáteis e/ou temporárias) e a criação de atalhos no menu iniciar e na área de trabalho. As cópias instaladas também permitem elas próprias criar uma cópia portátil a qualquer momento.

Se você deseja levar o NVDA com você em um dispositivo USB ou em outros dispositivos de mídia portáteis, então deverá escolher criar uma cópia portátil. As cópias portáteis também oferecem elas próprias a capacidade de ser instaladas em qualquer computador em um momento posterior. Todavia, se pretende copiar o NVDA para dentro de dispositivos de mídia somente leitura, como cds, você deve apenas copiar o pacote baixado. A execução de cópias portáteis diretamente de dispositivos somente leitura não é suportada até o momento.

O Uso das cópias temporárias do NVDA é também uma opção (isto é, para propósitos de demonstração), todavia iniciá-lo a cada vez dessa forma pode lhe trazer um grande gasto de tempo.

### 3.1. Restrições às Cópias Portáteis e Temporárias

Além da impossibilidade de iniciar automaticamente durante e/ou depois do logon, as cópias portáteis e temporárias do NVDA também sofrem as seguintes restrições:

- Impossibilidade de interagir com aplicativos executados com privilégios administrativos, a menos que o próprio NVDA tenha sido executado também com esses privilégios (o que não é recomendado).
- Impossibilidade de ler as telas do Controle de Conta do Usuário (UAC) ao tentar iniciar um aplicativo com privilégios administrativos.
- Windows 8: impossibilidade de suportar entradas oriúndas de um touch screen.
- Windows 8: impossibilidade de oferecer recursos tais como o modo de navegação e o anúncio de caracteres digitados na loja de aplicativos (store apps) do Windows.

### 3.2. Instalando o NVDA

Caso esteja instalando o NVDA diretamente do pacote baixado, pressione o botão Instalar o NVDA. Se você já fechou esse diálogo ou está pretendendo instalar por meio de uma cópia portátil, por favor selecione o item de menu Instalar o NVDA que se encontra no submenu Ferramentas de seu menu.

O diálogo de instalação que aparece irá confirmar se você quer instalar o NVDA e também lhe dirá se essa instalação estará atualizando uma anterior. Ao pressionar o botão Continuar, será iniciada a instalação do NVDA. Existem também algumas poucas opções nesse diálogo que serão explicadas logo abaixo.

Uma vez que a instalação se complete, uma mensagem aparecerá informando-lhe que obteve sucesso. Pressionando-se OK nesse ponto irá reiniciar a nova cópia instalada do NVDA.

#### 3.2.1. Iniciar no Logon do Windows

Essa opção lhe permite escolher se o NVDA deverá ou não iniciar automaticamente com a tela de Logon do Windows, antes de você inserir sua senha. Isso também inclui controle de contas e outras telas seguras.

#### 3.2.2. Criar Atalho na Área de Trabalho (ctrl+alt+n)

Essa opção permite-lhe escolher se o NVDA deve ou não criar um atalho na área de trabalho para iniciá-lo. O atalho, se criado, também será assinado com a tecla de atalho control+alt+n, possibilitando que você ative o NVDA a qualquer momento com esse comando.

#### 3.2.3. Copiar Configuração da Cópia Portátil para a Conta de Usuário Atual

Essa opção lhe permite escolher se o NVDA deve ou não copiar as configurações do usuário oriúndas da versão atualmente em execução para as configurações do usuário atualmente logado no Windows, no caso das cópias instaladas do NVDA. Isso não copiará a configuração para qualquer outro usuário desse computador, nem para as configurações de sistema, para uso no Logon do Windows e outras telas seguras. Essa opção está disponível apenas quando se instala a partir de uma cópia portátil, não sendo possível ao instalar diretamente do pacote executável baixado.

### 3.3. Criando uma Cópia Portátil

Caso esteja criando uma cópia portátil diretamente do pacote baixado, pressione o botão criar uma cópia portátil. Se você já fechou esse diálogo ou está executando uma cópia portátil do NVDA, por favor selecione o item de menu criar uma cópia portátil que se encontra no submenu Ferramentas de seu menu.

O diálogo que aparece permite-lhe escolher onde a cópia portátil será criada. Este pode ser uma pasta em seu disco rígido ou um local num dispositivo USB ou outros dispositivos de mídia portáteis. Existe também uma opção que lhe permite escolher se o NVDA deve copiar as configgurações do usuário atualmente logado para serem usadas com a nova versão portátil. Essa opção só está disponível quando se cria cópias portáteis a partir de versões instaladas, não sendo possível ao criar diretamente do pacote baixado.

Ao pressionar o botão Continuar, será iniciada a criação da cópia portátil. Uma vez que o processo esteja concluído, uma mensagem aparecerá informando-lhe que obteve sucesso. Pressione OK para encerrar esse diálogo.

## 4. Começando com o NVDA

### 4.1. Executando o NVDA

Se tem este programa instalado, então iniciá-lo é tão simples quanto pressionar Ctrl+Alt+N, ou escolhê-lo a partir do submenu NVDA que se encontra nos Programas do Menu Iniciar.

Adicionalmente pode escrever NVDA no diálogo Executar e pressionar Enter.

Para iniciar a versão portátil, vá para a pasta onde descompactou o NVDA e pressione Enter ou um duplo clique esquerdo em "nvda.exe".

Logo que o software iniciar, ouvirá primeiramente um conjunto de tons ascendentes (a informá-lo que este está sendo carregado). Dependendo da rapidez do seu computador, ou se executa este leitor de telas através de um dispositivo USB ou de outro mais lento, poderá demorar alguns instantes para iniciar. Se o NVDA demorar um tempo maior que o previsto, você ouvirá "carregando o NVDA. Por favor aguarde..."

Se não ouvir nada disso, ou escutar um som de erro do Windows, ou um conjunto de sons descendentes, isto quer dizer que o NVDA tem um erro, e possivelmente precisará comunicar a falha aos programadores. Por favor acesse a Página do NVDA para saber como deve proceder. Quando este leitor de telas iniciar pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma caixa de diálogo que lhe fornece alguma informação básica sobre a tecla modificadora do NVDA e também sobre seu menu. (Por favor veja as seções seguintes sobre estes tópicos). A caixa de diálogo contém também três caixas de seleção. A primeira permite-lhe controlar se o software utilizará o Caps Lock como uma de suas teclas modificadoras. A segunda especifica se o NVDA deve iniciar automaticamente após seu logon no Windows e está disponível apenas para cópias instaladas do NVDA. A terceira permite configurar se este diálogo de boas vindas aparecerá sempre que o NVDA for iniciado.

### 4.2. Sobre os Comandos De Teclado Do NVDA

#### 4.2.1. A Tecla Modificadora do NVDA

A maior parte dos comandos de teclado próprios deste leitor de telas consiste normalmente no pressionamento de sua tecla modificadora em conjunto com uma ou mais teclas. Uma exceção a isso são os comandos de revisão de texto que utilizam somente o bloco numérico.

O NVDA pode ser configurado para que o Insert do bloco numérico, Insert extendida ou a tecla Caps Lock possam ser utilizados como suas teclas modificadoras.

Por padrão, o Insert do bloco numérico e o do bloco intermédio podem ser utilizados como tais.

Se pretender que uma dessas teclas modificadoras execute sua função original (por exemplo, caso defina o Caps Lock como uma tecla modificadora do NVDA e deseje ativar o Caps Lock) você pode pressionar sucessivamente esta tecla duas vezes rapidamente.

#### 4.2.2. Esquemas de Teclado

Atualmente o NVDA possui duas opções de comandos de teclado. Existe o esquema Desktop para computadores de mesa e o esquema Laptop para computadores portáteis. Este leitor de telas está definido para utilizar por padrão o esquema de Computadores de mesa, embora possa alternar para o esquema de Computador Portátil através das Opções de Teclado que podem ser encontradas nas Preferências, no Menu do NVDA.

O esquema Desktop faz uso intensivo do bloco numérico (com o Num Lock desativado). Embora a maioria dos computadores portáteis não possua um bloco numérico físico, alguns conseguem simulá-lo através do pressionamento da tecla FN com letras e números na parte direita do teclado (7 8 9 u i o j k l etc.). Se seu computador portátil não pode fazer isso, ou não lhe permite desativar o Num Lock, é possível que pretenda mudar para o esquema Laptop.

### 4.3. Gestos de Toques do NVDA

Caso esteja executando o NVDA em um dispositivo touch screen e com Windows 8 ou superior, você também pode controlar o NVDA diretamente via touch screen. Enquanto o NVDA estiver sendo executado, todas as entradas touch passarão diretamente para o leitor de telas. Com efeito, as ações que podem ser executadas normalmente sem o NVDA não funcionarão.

#### 4.3.1. Explorando a Tela

A ação mais básica que você pode executar com o touch screen visa anunciar o controle ou texto a qualquer ponto da tela. Para fazer isso, ponha um dedo em qualquer parte da tela. Você também pode manter seu dedo na tela e movê-lo em volta para ler outros controles e textos por onde ele se move.

#### 4.3.2. Gestos de Toques

Quando os comandos do NVDA forem descritos posteriormente neste Guia do Usuário, entre eles poderá estar um gesto de toque que pode ser usado para ativar aquele comando com o touch screen. A seguir estão algumas instruções sobre como executar os vários gestos de toques.

##### Toques

Tocar na tela rapidamente com um ou mais dedos. Tocar uma vez com 1 dedo é conhecido simplesmente como um toque. Tocando com 2 dedos de uma vez consiste num toque com 2 dedos e assim por diante.

Se o mesmo toque for repetido uma ou mais vezes em rápida sucessão, o NVDA irá tratá-lo como um gesto multi-toque. Tocando duas vezes, resulta num duplo toque. Ao Tocar 3 vezes, caracterizará um triplo toque e assim sucessivamente. Obviamente, esses gestos multi-toque também reconhecem quantos dedos estão sendo usados, pelo que é possível haver gestos como um triplo toque com 2 dedos, um toque com 4 dedos, etc.

##### Varreduras

Execute um movimento de varredura com seus dedos ao longo da tela. Existem 4 gestos de varredura possíveis, relativos à direção: varredura para a esquerda, varredura para a direita, varredura para cima e varredura para baixo. Exatamente como no caso dos toques, é possível usar mais de um dedo para executar os gestos. Deste modo, gestos tais como varredura para cima com 2 dedos e varredura para a esquerda com 4 dedos são todos possíveis.

#### 4.3.3. Modos de Toques

Pela razão de existirem muito mais comandos para o NVDA que gestos de toques possíveis, este leitor de telas possui diferentes modos de toques entre os quais você pode alternar, tornando possíveis disponibilizar determinadas combinações de comandos. Os dois modos são o modo de texto e o modo de objeto. Certos comandos do NVDA presentes neste documento podem conter um modo de toque listado entre colchetes após o gesto de toque. Por exemplo, varredura para cima (modo de texto) significa que o comando será executado se você executar uma varredura para cima, mas apenas estando no modo de texto. Caso o comando não possua um modo listado, este então funcionará em qualquer modo.

%kc:beginInclude Para alternar entre os modos de toques, execute um toque com 3 dedos.

### 4.4. O Modo Ajuda de Entrada

Muitos dos comandos do NVDA são mencionados ao longo deste guia do usuário, mas uma forma fácil de explorá-los é ativar a ajuda de entrada.

Para ativar a ajuda de entrada, pressione NVDA+1. Para a desativar, pressione novamente NVDA+1. Enquanto estiver na ajuda de entrada, ao executar qualquer gesto de entrada (como pressionar uma tecla ou executar um gesto de toque) o NVDA anunciará o que faz (se lhe houver alguma ação associada). O atual comando não executará sua função enquanto o modo ajuda de entrada estiver ativado.

### 4.5. O Menu do NVDA

O Menu do NVDA permite-lhe controlar suas opções, ir à ajuda, salvar/restaurar sua configuração, alterar os dicionários de voz, acessar ferramentas adicionais e sair do NVDA.

Com o mesmo em execução, você tem a possibilidade de acessar seu menu a partir de qualquer lugar do Windows pressionando NVDA+N no teclado ou executando um duplo toque com dois dedos caso esteja em um touch screen. Também é possível acessá-lo através da área de notificação do Windows. Basta clicar com o botão direito no ícone do NVDA que lá se encontra ou mova-se para a área de notificação com a tecla do logótipo do Windows+B, desloque-se com a Seta Abaixo até ao ícone deste leitor de tela e pressione a Tecla de Aplicações que se encontra em muitos teclados antes do Control direito. Quando o menu se abrir, pode usar as setas direcionais para navegar pelo mesmo e ativar um item com a tecla Enter.

### 4.6. Comandos Básicos do NVDA

Nome | Tecla de desktop | Tecla de laptop | Gesto de toque | Descrição
--- | --- | --- | --- | ---
Parar a voz | Control | Control | Toque com dois dedos | Para instantaneamente a voz
Pausar a voz | Shift | Shift | Indisponível | Pausa instantaneamente a voz. Pressionada novamente continuará a falar desde onde parou (se a pausa for suportada pelo sintetizador atual)
Menu do NVDA | NVDA+n | NVDA+n | Duplo toque com 2 dedos | Abre o Menu do NVDA que lhe permite ir às preferências, ferramentas, ajuda, etc
Alternar Modo de Fala | NVDA+s | NVDA+s | Indisponível | Alterna o modo de fala entre fala, beep e desativado.
Alternar Modo Ajuda de Entrada | NVDA+1 | NVDA+1 | Indisponível | Ao pressionar qualquer tecla neste modo, será informada a tecla e a descrição de qualquer comando do NVDA associado com ela
Encerrar o NVDA | NVDA+q | NVDA+q | Indisponível | Sai do NVDA
Passar a próxima tecla | NVDA+f2 | NVDA+f2 | Indisponível | Informa ao NVDA para deixar passar a próxima tecla pressionada para a aplicação ativa, mesmo se for uma tecla de comando normal
Alternar Modo Dormir em um aplicativo entre ligado e desligado | NVDA+shift+s | NVDA+shift+z | Indisponível | O modo dormir desabilita todos os comandos de teclado do nvda e a saída de voz/braille para o aplicativo atual. Isso é muito útil em programas com voz própria ou recurso de leitura de telas. Pressione novamente este comando para desligar o modo dormir.

### 4.7. Anunciando Informações do Sistema

Nome | Tecla | Descrição
--- | --- | ---
Anunciar data/hora | NVDA+f12 | Pressionando uma vez, anuncia a hora atual, duas vezes, anuncia a data
Anunciar o estado da bateria | NVDA+shift+b | Anuncia o estado da bateria, isto é, si a eletricidade está sendo usada ou a porcentagem atual da carga.
Anunciar o Texto na Área de Transferência | NVDA+c | Anuncia o Texto na área de transferência si houver algum.

## 5. Navegando com o NVDA

O NVDA permite-lhe explorar e navegar pelo sistema de várias formas, incluindo-se a interação normal e exploração.

### 5.1. Objetos

Cada aplicativo e o próprio sistema operacional consiste de vários objetos. Objeto é um item individual como um bloco de texto, botão, caixa de seleção, barra deslizante, lista ou campo de texto editável.

### 5.2. Navegando com o Foco do Sistema

O foco do sistema, também conhecido simplesmente como foco, é o objeto que recebe as teclas digitadas através do teclado. Por exemplo, se você está digitando em um campo de texto editável, este então tem o foco. A forma mais comum de navegar pelo Windows com o NVDA é simplesmente mover-se com os comandos de teclado normais do windows, tais como Tab e Shift+Tab para se mover para a frente e para trás entre controles, pressionar Alt para acessar a barra de menus e usar as setas para navegar pelos menus e Alt+Tab para se mover entre aplicações em execução.

Quando você faz isso, o NVDA anuncia a informação sobre o objeto em foco, tal como o seu nome, tipo, valor, estado, descrição, atalho do teclado e informação da posição.

Existem alguns comandos de teclado úteis quando se move com o foco:

Nome | Tecla de desktop | Tecla de laptop | Descrição
--- | --- | --- | ---
Informar o foco atual | NVDA+tab | | NVDA+tab | Anuncia o objeto atual ou controle que tem o foco do sistema. Ao pressionar duas vezes soletrará a informação
Anunciar o título | NVDA+t | NVDA+t | Anuncia o título da janela atualmente em execução. Ao pressionar duas vezes soletrará a informação. Três vezes copiará o conteúdo para a área de transferência
Ler janela ativa | NVDA+b | NVDA+b | Lê todos os controles na janela atual em execução (muito útil para diálogos)
Ler a Barra de Status | NVDA+end | NVDA+shift+end | Lê a barra de status caso o NVDA a encontre. Este comando também move a navegação de objetos para sua localização

### 5.3. Navegando com o Cursor do Sistema

Quando um objeto que permite navegação e ou edição de texto recebe o foco, você pode mover-se pelo texto usando o cursor do sistema, também conhecido como cursor de edição. Quando o foco está sobre um objeto que tem o cursor do sistema, pode usar as setas, page up, page down, home, and, etc. para mover-se ao longo do texto. Pode também alterar o texto se o controle permitir edição. O NVDA anunciará como se mover por Caractere, palavra, linha e também informará quando um texto for selecionado ou desselecionado.

Este leitor de telas fornece os seguintes comandos em relação ao cursor do sistema:

Nome | Tecla de desktop | Tecla de laptop | Descrição
--- | --- | --- | ---
Leitura contínua | NVDA+seta abaixo | NVDA+a | Inicia a leitura a partir da posição atual do cursor do sistema, movendo-o pelo texto
Ler linha atual | NVDA+seta acima | NVDA+l | Lê a linha onde o cursor do sistema está posicionado atualmente. Ao pressionar duas vezes soletra a linha
Ler texto atualmente selecionado | NVDA+Shift+seta acima | NVDA+shift+s | Lê qualquer texto selecionado atualmente

Quando estiver numa tabela, as seguintes teclas de atalho também estarão disponíveis:

Nome | Tecla | Descrição
--- | --- | ---
Mover para a coluna anterior | control+alt+seta a esquerda | Move o cursor do sistema para a coluna anterior (permanecendo na mesma linha)
Mover para a próxima coluna | control+alt+seta a direita | Move o cursor do sistema para a próxima coluna (permanecendo na mesma linha)
Mover para a linha anterior | control+alt+seta acima | Move o cursor do sistema para a linha anterior (permanecendo na mesma coluna)
Mover para a próxima linha | control+alt+seta abaixo | Move o cursor do sistema para a linha seguinte (permanecendo na mesma coluna)

### 5.4. A Navegação de Objetos

Algumas vezes, você pode pretender explorar o aplicativo atual ou o sistema operacional sem mover o foco. Pode também querer trabalhar com objetos que não podem ser acessados normalmente usando o teclado. Nesses casos, você pode usar a navegação de objetos.

A navegação de objetos permite-lhe mover-se entre objetos individuais e obter informações sobre eles. Quando se move para um objeto, o NVDA o apresenta, de forma semelhante à maneira como ele dá informação do foco. Para uma forma de rever todo o texto tal como aparece na tela, você pode em lugar disso usar a exploração de tela.

Em vez de ter que se deslocar para trás e para frente entre todos os objetos no sistema, os objetos são organizados hierarquicamente. Isto significa que alguns objetos contêm outros e você deverá mover-se para dentro deles para acessar os objetos filhos. Por exemplo, uma lista contêm itens de lista, então deve mover-se para dentro da lista a fim de acessar seus itens. Caso tenha movido para um iten da lista, pode mover-se para o objeto pai a fim de voltar à lista e mover-se ao longo dela se desejar. Da mesma forma, se encontrar uma barra de ferramentas, deve mover-se para dentro da mesma para acessar seus controles.

O objeto que atualmente está sendo revisado chama-se objeto de navegação. Uma vez que tenha navegado para um objeto, pode revisá-lo com os comandos de revisão de texto, caso esteja no modo de exploração de objeto.

Por padrão, a navegação de objetos acompanha o foco do sistema, embora esse comportamento possa ser ativado e desativado.

Note que o braille não acompanha a navegação de objetos e a revisão de texto por padrão, mas sim o foco e o cursor do sistema. Caso queira que em lugar disso, o braille acompanhe a navegação de objetos e a revisão de texto, você deve configurar o braille para ser vinculado a exploração.

Para navegar pelos objetos utilize as seguintes teclas de atalho:

Nome | Tecla de Desktop | Tecla de Laptop | Gesto de Toque | Descrição
--- | --- | --- | --- | ---
Anunciar o objeto atual | NVDA+5 do teclado numérico | NVDA+shift+o | Indisponível | Anuncia o objeto de navegação atual. Se pressionada duas vezes, soletra o objeto. Pressionando-se três vezes, copia o texto para a área de transferência.
Mover para o pai do objeto atual | NVDA+8 do teclado Numérico | NVDA+shift+seta acima | Varredura para Cima (Modo de objeto) | Move para o objeto que contém o atual objeto de navegação
Mover para o objeto anterior | NVDA+4 do teclado numérico | NVDA+shift+seta a esquerda | Varredura para a esquerda (Modo de objeto) | Move para o objeto anterior ao objeto de navegação atual
Mover para o objeto seguinte | NVDA+6 do teclado numérico | NVDA+shift+seta a direita | Varredura para a direita (Modo de objeto) | Move para o objeto seguinte ao objeto de navegação atual
Mover para o primeiro objeto filho | NVDA+2 do teclado numérico | NVDA+shift+seta abaixo | Varredura para baixo (Modo de objeto) | Move para o primeiro objeto contido no objeto de navegação atual
Mover para o objeto em foco | NVDA+Menos do teclado numérico | NVDA+backspace | Indisponível | Move para o objeto que tem o foco do sistema atual, e também posiciona o cursor de exploração na posição do cursor do sistema, se o mesmo estiver visível
Ativar objeto de navegação atual | NVDA+Enter do teclado numérico | NVDA+enter | Duplo Toque | Ativa o objeto de navegação atual (o mesmo que clicar com o mouse ou pressionar a barra de espaços quando se tem o foco)
Mover o foco ou o cursor do sistema para a posição atual da revisão | NVDA+shift+Menos do teclado numérico | NVDA+shift+backspace | Indisponível | Se pressionada uma vez, coloca o foco sobre o objeto de navegação atual. Duas vezes, coloca o cursor do sistema na posição do cursor de exploração
Anunciar a localização do cursor de exploração | NVDA+del do bloco numérico | NVDA+del | indisponível | Anuncia informações sobre a localização do texto ou objeto sob o cursor de exploração. Por exemplo, isso pode incluir a percentagem do documento, a distância da borda da página ou a exata posição na tela. Pressionando duas vezes, poderá fornecer detalhes adicionais.

Nota: As teclas do bloco numérico requerem que o Num Lock esteja desativado para que possam desempenhar suas funções adequadamente.

### 5.5. Revisando Texto

O NVDA permite-lhe ler o conteúdo da tela, do atual documento ou do atual objeto de navegação por caracteres, palavras ou linhas. Isto é muito útil no console do DOS do Windows e noutros locais onde há um cursor do sistema limitado ou inexistente. Por exemplo, você pode usá-lo para revisar o texto de uma longa mensagem de informação contida num diálogo.

Quando o cursor de exploração é movido, o cursor do Sistema não o acompanha, assim pode analisar o texto sem perder a posição de edição. No entanto, por padrão, quando se move o cursor do Sistema, o cursor de exploração o acompanha. Esta opção pode ser ativada ou desativada.

Note que o braille não acompanha a navegação de objetos e a revisão de texto por padrão, mas sim o foco e o cursor do sistema. Caso queira que em lugar disso, o braille acompanhe a navegação de objetos e a revisão de texto, você deve configurar o braille para ser vinculado a exploração.

As seguintes teclas de atalho estão disponíveis para a revisão de texto:

Nome | Tecla de Desktop | Tecla de Laptop | Gesto de toque | Descrição
--- | --- | --- | --- | ---
Mover para a primeira linha em revisão | shift+7 do teclado numérico | NVDA+control+home | Indisponível | Move o cursor de exploração para a primeira linha do texto e a anuncia
Mover para a linha anterior em revisão | 7 do teclado numérico | NVDA+seta acima | Varredura para cima (Modo de texto) | Move o cursor de exploração para a linha anterior do texto e a anuncia
Ler linha atual em revisão | 8 do teclado numérico | NVDA+shift+ponto | Indisponível | Lê a linha atual do texto onde está posicionado o cursor de exploração. Ao pressionar duas vezes rapidamente soletra a linha. Pressionando-se três vezes, soletra-a usando descrições de caracteres.
Mover para a próxima linha em revisão | 9 do teclado numérico | NVDA+seta abaixo | Varredura para baixo (Modo de texto) | Move o cursor de exploração para a próxima linha do texto e a anuncia
Mover para a última linha em revisão | shift+9 do teclado numérico | NVDA+control+end | Indisponível | Move o cursor de exploração para a última linha do texto e a anuncia
Mover para a palavra anterior em revisão | 4 do teclado numérico | NVDA+control+seta a esquerda | Varredura para a esquerda com 2 dedos (Modo de texto) | Move o cursor de exploração para a palavra anterior no texto e a anuncia
Ler palavra atual em revisão | 5 do teclado numérico | NVDA+control+ponto | Indisponível | Anuncia a palavra atual no texto onde está posicionado o cursor de exploração. Ao pressionar duas vezes rapidamente soletra a palavra. Três vezes, soletra usando descrições de caracteres.
Mover para a próxima palavra em revisão | 6 do teclado numérico | NVDA+control+seta a direita | Varredura para a direita com 2 dedos (Modo de texto) | Move o cursor de exploração para a próxima palavra no texto e a anuncia
mover para o início da linha em revisão | shift+1 do teclado numérico | NVDA+home | Indisponível | Move o cursor de exploração para o primeiro caractere da linha atual no texto e o anuncia
Mover para o caractere anterior em revisão | 1 do teclado numérico | NVDA+seta a esquerda | Varredura para a esquerda (Modo de texto) | Move o cursor de exploração para o caractere anterior na linha atual no texto e o anuncia
Ler o caractere atual em revisão | 2 do teclado numérico | NVDA+ponto | Indisponível | Anuncia o caractere do objeto de navegação atual onde se encontra o cursor de exploração. Ao pressionar duas vezes rapidamente, fornece uma descrição ou exemplo do caractere. Pressionado três vezes, anuncia o valor numérico decimal e hexadecimal do caractere.
Mover para o próximo caractere em revisão | 3 do teclado numérico | NVDA+seta a direita | Varredura para a direita (Modo de texto) | Move o cursor de exploração para o caractere seguinte na linha atual do texto e o anuncia
Mover para o fim da linha em revisão | shift+3 do teclado numérico | NVDA+end | Indisponível | Move o cursor de exploração para o último caractere da linha atual do texto e o anuncia
Ler tudo com revisão | Mais do teclado numérico | NVDA+shift+a | Varredura para baixo com 3 dedos (Modo de texto) | Lê a partir da posição atual do cursor de exploração, movendo-o até ao fim do texto
Copiar a partir do cursor de exploração | NVDA+f9 | NVDA+f9 | Indisponível | Inicia a cópia do texto a partir da posição atual do cursor de exploração. A cópia atual não será efetuada até que você informe ao NVDA onde pretende copiar
Copiar até ao cursor de exploração | NVDA+f10 | NVDA+f10 | Indisponível | Copia a partir da posição do cursor de exploração definida atualmente com a cópia do cursor de exploração, até a posição do mesmo. Após pressionar esta tecla, o texto será copiado para a área de transferência do Windows
Informar formatação de texto | NVDA+f | NVDA+f | Indisponível | Anuncia a formatação do texto onde o cursor de exploração está posicionado atualmente

Nota: As teclas do bloco numérico requerem que o Num Lock esteja desativado para que possam desempenhar suas funções adequadamente.

Uma boa forma de assimilar os comandos básicos de revisão de texto quando se usa o esquema para computadores de mesa, é imaginá-los como sendo uma tabela de três por três, do início até ao fim por linha, palavra e caractere, e da esquerda para a direita por anterior, atual e seguinte. O esquema é ilustrado como se segue:

Linha Anterior | Linha Atual | Próxima Linha
Palavra Anterior | Palavra Atual | Próxima Palavra
Caractere Anterior | Caractere Atual | Próximo Caractere

### 5.6. Modos de Exploração

Os comandos de revisão de texto do NVDA possibilitam revisar o conteúdo dentro do atual objeto de navegação, documento ou tela, dependendo do modo de exploração selecionado. Os modos de exploração vêm substituir o antigo conceito de revisão plana encontrado no NVDA.

Os seguintes comandos alternam entre os modos de exploração.

Nome | Tecla de Desktop | Tecla de Laptop | Gesto de toque | Descrição
--- | --- | --- | --- | ---
Alternar para o modo de exploração seguinte | NVDA+7 do Teclado numérico | NVDA+pageUp | Varredura para cima com 2 dedos | Alterna para o modo de exploração disponível seguinte
Alternar para o modo de exploração anterior | NVDA+1 do teclado numérico | NVDA+pageDown | Varredura para baixo com 2 dedos | Alterna para o modo de exploração disponível anterior

#### 5.6.1. Exploração de Objeto

Enquanto estiver no modo de exploração do objeto, você poderá revisar apenas o conteúdo do objeto de navegação atual. Para objetos tais como campos de edição de texto ou outros controles de texto básicos, este será geralmente o conteúdo em texto do mesmo. Para outros objetos, este pode ser seu nome e/ou valor.

#### 5.6.2. Exploração de Documento

Quando a navegação de objeto está dentro de um documento do modo de navegação (como uma página web) ou outros documentos complexos (tais como um documento do Lotus Symphony), é possível alternar para o modo de exploração do documento. O modo de exploração do documento lhe permite revisar o texto do documento inteiro.

Ao alternar da exploração do objeto para a exploração do documento, o cursor de exploração é colocado no documento na posição do objeto de navegação. Ao mover-se pelo documento com os comandos de revisão, a navegação de objetos é automaticamente atualizada para o objeto que se encontra na posição atual do cursor de exploração.

Note que o NVDA alternará automaticamente do modo de exploração do objeto para o modo de exploração do documento quando você mover para documentos do modo de navegação.

#### 5.6.3. Exploração de Tela

O modo de exploração de tela lhe permite revisar todo o texto da tela tal como aparece visualmente dentro da aplicação atual.

É algo semelhante à revisão de tela ou à funcionalidade de cursor do mouse existente em muitos outros leitores de telas.

Ao alternar para a exploração de tela, o cursor de exploração é colocado no documento na posição do objeto de navegação. Ao mover-se pela tela com os comandos de revisão, a navegação de objetos é automaticamente atualizada para o objeto que se encontra na posição atual do cursor de exploração.

Note que em alguns aplicativos mais recentes, o NVDA pode não ser capaz de acessar parte ou todo o texto exibido na tela, devido ao uso de novas tecnologias de dezenho de tela que são impossíveis de suportar até o momento.

### 5.7. Navegando com o Mouse

Quando move o ponteiro do mouse, por padrão, o NVDA anuncia o texto sob a posição do ponteiro, enquanto se move por ele. Onde é suportado, o NVDA pode ler um parágrafo do texto, mas há controles que podem apenas ser lidos por linha.

O NVDA também pode ser configurado para anunciar o tipo de controle ou o objeto onde está atualmente o mouse conforme se movimente (ex. lista, botão etc.). Isto é muito útil para utilizadores totalmente cegos quando algumas vezes o texto não for suficiente.

Este programa fornece um modo para que os utilizadores compreendam onde está o mouse em relação às dimensões da tela através da reprodução das coordenadas atuais do mouse sob a forma de beeps. Quanto mais alto estiver o mouse na tela, mais agudo será o tom dos beeps. Quanto mais à esquerda ou à direita da tela estiver o mouse, mais à esquerda ou à direita o som será tocado (supondo-se que o usuário possui caixas ou fones stereo).

Estas características adicionais do mouse não se encontram ativadas por padrão no NVDA. Se pretender, porém, tirar partido das mesmas, pode configurá-las a partir do diálogo das opções do mouse, que se encontram nas Preferências, no menu do NVDA.

Ainda que um mouse físico ou um touchpad precisem ser utilizados para navegar com o mouse, o NVDA possui alguns comandos relacionados a este:

Nome | Tecla de Desktop | Tecla de Laptop | Descrição
--- | --- | --- | ---
Clicar com o botão esquerdo do mouse | Barra do teclado numérico | NVDA+abre colchetes | Clica uma vez com o botão esquerdo do mouse. O habitual dúplo clique pode ser realizado pressionando duas vezes rapidamente este comando
Pressionar o botão esquerdo do mouse | shift+barra do teclado numérico | NVDA+control+abre colchetes | Mantém o botão esquerdo do mouse pressionado. Execute-o novamente para desbloqueá-lo. Para arrastar o mouse, pressione esta tecla de atalho e em seguida mova o mouse quer seja fisicamente ou utilizando qualquer comando que o movimente
Clicar com o botão direito do mouse | Asterisco do teclado numérico | NVDA+fecha colchetes | Clica uma vez com o botão direito do mouse
Pressionar o botão direito do mouse | shift+asterisco do teclado numérico | NVDA+control+fecha colchetes | Mantém o botão direito do mouse pressionado. Execute-o novamente para desbloqueá-lo. Para arrastar o mouse, pressione esta tecla de atalho e em seguida mova-o quer seja fisicamente ou utilizando qualquer comando que movimente o mesmo
Mover o mouse para o objeto de navegação atual | NVDA+barra do teclado numérico | NVDA+shift+m | Move o mouse para a localização do objeto de navegação atual e do cursor de exploração
Navegar para o objeto sob o mouse | NVDA+asterisco do teclado numérico | NVDA+shift+n | Coloca como objeto de navegação aquele que se encontra sob o ponteiro do mouse

## 6. Modo de Navegação

Documentos complexos somente leitura, tais como páginas Web, são navegados pelo NVDA usando o modo de Navegação. Isso inclui documentos no Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Adobe Reader e Adobe Flash.

No modo de navegação, o conteúdo do documento é disposto numa representação plana que pode ser navegada com as teclas do cursor como se ele fosse um documento de texto qualquer. Todas as teclas de comando do NVDA para o cursor do sistema funcionam neste modo (Ex: leitura contínua, informar formatação, comandos de navegação para tabelas, etc).

A informação de que o texto é ou não um link, título etc é anunciada conforme se movimenta pelo mesmo.

Algumas vezes, você precisará interagir diretamente com os controles nesses documentos. Pode fazer isso alternando para o modo de foco, onde as teclas são passadas para os controles. Quando estiver no modo de navegação, o NVDA por padrão alternará automaticamente para o modo de foco caso se mova com Tab ou clique num controle em particular que exija isso. Contrariamente, movendo-se com Tab ou clicando num controle que não precise do modo de foco, alternará para o modo de navegação. Você também pode alternar para o modo de foco pressionando Enter ou Espaço em controles que exijam isso. Caso pressione Scape retornará ao modo de navegação. Adicionalmente, pode alternar manualmente forçando o modo de foco, sendo que assim ele permanecerá até que você o desative manualmente.

Nome | Tecla | Descrição
--- | --- | ---
Alternar Modo de Foco e Navegação | NVDA+espaço | Alterna entre o modo de foco e o modo de navegação
Sair do modo de foco | escape | Volta para o modo de navegação se o modo de foco foi anteriormente ativado automaticamente
Atualizar Documento no Modo de Navegação | NVDA+f5 | Recarrega o conteúdo do documento atual (muito útil se lhe falta determinado conteúdo. )
Procurar | NVDA+control+f | Abre um diálogo onde você pode digitar algum texto para procurar no documento atual
Procurar seguinte | NVDA+f3 | Procura pela próxima ocorrência de texto já procurada no documento
Procurar anterior | NVDA+shift+f3 | Procura pela ocorrência de texto anterior já procurada no documento
Abrir descrição longa | NVDA+d | Abre uma nova janela contendo a descrição longa para o elemento sobre o qual você se encontra caso ele possua alguma.

### 6.1. Navegação por Caractere

Quando estiver no modo de navegação, o NVDA também fornece teclas de apenas um caractere para uma navegação rápida, as quais permitem saltar para determinados campos no documento.

As teclas seguintes só por si saltam para o próximo elemento disponível, adicionando-se a tecla Shift faz com que saltem para o elemento anterior:

- h: Cabeçalho
- l: lista
- i: item de lista
- t: tabela
- k: link
- n: texto que não é link
- f: campo de formulário
- u: link não visitado
- v: link visitado
- e: campo de edição
- b: botão
- x: caixa de seleção
- c: caixa de combinação
- r: botão de opção
- q: bloco de citação
- s: separador
- m: frame
- g: gráfico
- d: marca
- o: objeto embutido
- 1 a 6: cabeçalhos de nível 1 a 6 respectivamente

Para mover-se ao início ou final de elementos que contém outros, tais como listas e tabelas:

Nome | Tecla | Descrição
Mover para o início do elemento | shift+vírgula | Move para o início do elemento que contém outros (lista, tabela etc) onde o cursor esteja posicionado
Mover para o final do elemento | vírgula | Move para o final do elemento que contém outros (lista, tabela etc) onde esteja situado o cursor

### 6.2. A Lista de Elementos

A lista de elementos fornece acesso a uma lista de links, cabeçalhos ou marcas no documento. Os botões de opção permitem-lhe alterar entre estes três tipos de informação. Um campo de edição também se encontra disponível na caixa de diálogo que permite filtrar a lista para o ajudar a procurar um item específico na página. Depois de ter escolhido um item, pode utilizar os botões fornecidos no diálogo para mover para ou ativar esse item.

Nome | Tecla | Descrição
--- | --- | ---
Lista de elementos do Modo de Navegação | NVDA+f7 | Chama a lista de elementos que contém links, cabeçalhos e marcas do documento atual

### 6.3. Objetos Embutidos

As páginas podem incluir conteúdo avançado oriundos de tecnologias tais como o Flash da Adobe e o JAVA da Sun. Quando estas são encontradas no modo de navegação, o NVDA anuncia "objeto embutido". Pressione Enter sobre esses objetos para interagir com os mesmos. Se forem acessíveis, pode pressionar Tab para navegar por eles e interagir como com qualquer outra aplicação. É fornecida uma tecla de atalho para voltar à página original que contém o objeto embutido:

Nome | Tecla | Descrição
--- | --- | ---
Mover para o Documento que contém o objeto embutido | NVDA+control+espaço | Move o foco para fora do objeto embutido atual e retorna ao Documento que o contém

## 7. Comandos do NVDA PARA Aplicações Específicas

O NVDA fornece seus próprios comandos adicionais para alguns aplicativos, com vistas a executar mais facilmente determinadas tarefas, ou para proporcionar acesso a funcionalidades que de outra forma não são acessíveis aos usuários de leitores de telas.

### 7.1. Microsoft Word

Nome | Tecla | Descrição
--- | --- | ---
Anunciar comentário atual | NVDA+alt+c | Anuncia o texto do comentário na posição do cursor do sistema.
Selecionar os cabeçalhos das colunas | NVDA+shift+c | Pressionado uma vez, informa ao NVDA que esta é a linha que contém os cabeçalhos das colunas, os quais deverão ser anunciados automaticamente ao mover-se entre colunas abaixo dessa linha. Ao pressionar duas vezes, limpará a configuração.
Selecionar os cabeçalhos das linhas | NVDA+shift+r | Pressionando-se uma vez, informa ao NVDA que esta é a coluna que contém os cabeçalhos das linhas, os quais deverão ser anunciados automaticamente ao mover-se entre linhas dentro desta coluna. Pressione duas vezes e limpará a configuração.

### 7.2. Microsoft Excel

Nome | Tecla | Descrição
--- | --- | ---
Selecionar os cabeçalhos das colunas | NVDA+shift+c | Pressionado uma vez, informa ao NVDA que esta é a linha que contém os cabeçalhos das colunas, os quais deverão ser anunciados automaticamente ao mover-se entre colunas abaixo dessa linha. Ao pressionar duas vezes, limpará a configuração.
Selecionar os cabeçalhos das linhas | NVDA+shift+r | Pressionando-se uma vez, informa ao NVDA que esta é a coluna que contém os cabeçalhos das linhas, os quais deverão ser anunciados automaticamente ao mover-se entre linhas dentro desta coluna. Pressione duas vezes e limpará a configuração.
Anunciar comentário | NVDA+alt+c | Anuncia o comentário na célula atual, caso haja algum.

### 7.3. Microsoft PowerPoint

Nome | Tecla | Descrição
--- | --- | ---
Toggle speaker notes reading | control+shift+s | Estando num slide em execução, esse comando alternará entre as notas para o slide e o conteúdo do mesmo. Isso afeta somente o que o NVDA lê, não o que será mostrado na tela.

+%kc:endInclude

### 7.4. foobar2000

Nome | Tecla | Descrição
--- | --- | ---
Anunciar o tempo restante | control+shift+r | Anuncia o tempo restante para a faixa atualmente em execução, caso haja alguma.

### 7.5. Miranda IM

Nome | Tecla | Descrição
Anunciar mensagem recente | NVDA+control+1 | Anuncia uma das mensagens mais recentes, dependendo do número pressionado; isto é, NVDA+control+2 lê a segunda mensagem mais recente.

### 7.6. Poedit

Nome | Tecla | Descrição
--- | --- | ---
Anunciar Janela de Comentários | control+shift+c | Anuncia qualquer comentário na janela de comentários.
Anunciar Janela de comentários automáticos | control+shift+a | Anuncia qualquer comentário na janela de comentários automáticos.
Anunciar notas para tradutores | control+shift+a | Anuncia quaisquer notas para tradutores.

## 8. Configurando o NVDA

### 8.1. Preferências

A maioria das opções do NVDA podem ser alteradas através da utilização de caixas de diálogo que localizam-se no sub-menu Preferências do Menu do NVDA. Em todas as caixas de diálogo de opções do NVDA, pressione o botão OK para efetuar as alterações. Para cancelar as alterações, pressione o botão Cancelar ou a tecla Escape. Algumas opções também podem ser alteradas através da utilização de teclas de atalho, que estão listadas quando relevante nas seções abaixo.

#### 8.1.1. Opções gerais (NVDA+control+g)

A caixa de diálogo das opções gerais encontra-se no menu Preferências. A mesma contém as seguintes opções:

##### Idioma

Uma caixa de combinação que lhe permite selecionar o idioma da interface do utilizador e mensagens deste programa. Existem diversos idiomas, porém a opção padrão é "User Default, Windows". Esta definição informa ao software para utilizar o idioma que o Windows tem definido.

Atente por favor que o NVDA precisa ser reiniciado quando alterar o idioma. Este leitor de telas questionará se pretende reiniciar para que a alteração seja feita. Pressione OK e o NVDA irá reiniciar.

##### Salvar Configuração ao Sair

Uma caixa de seleção que quando marcada informa ao leitor de tela para salvar automaticamente a configuração atual quando sair do NVDA.

##### Alertar Antes de Encerrar o NVDA

Uma caixa de seleção que lhe permite escolher se pretende ou não que apareça um diálogo com a pergunta se deseja ou não sair quando fechar o programa. Se marcada, o diálogo aparecerá quando tentar encerrar o NVDA perguntando se pretende ou não sair.

##### Tocar Sons ao Iniciar ou Encerrar o NVDA

Esta opção é uma caixa de seleção que, quando marcada, informa ao NVDA para tocar seus sons ao iniciar ou encerrar.

##### Grau de Informações no Log

Uma caixa de combinação que lhe permite selecionar a quantidade de informação que o NVDA coloca no registo quando está em execução. Por norma, os utilizadores não precisam alterar isto já que não é muito amigável. Contudo, se desejar adicionar informação ao relatório de erros, etc., é boa ideia ajustá-la para um nível mais elevado.

##### Iniciar o NVDA Automaticamente Após o Logon no Windows

Se esta opção estiver marcada, o NVDA será executado automaticamente logo que iniciar sessão no Windows. Esta opção só estará disponível para as cópias instaladas do NVDA.

##### Usar o NVDA no Logon do Windows (Requer privilégios administrativos)

Caso precise iniciar cessão no Windows através da inserção do nome de usuário e senha, ao marcar esta opção permitirá que o NVDA seja executado automaticamente no logon quando este sistema operacional for executado. Esta opção só estará disponível para as cópias instaladas do NVDA.

##### Usar as opções salvas atuais no logon e outras telas seguras (requer privilégios administrativos)

Ao pressionar este botão, copiará as configurações atualmente salvas do usuário do NVDA para a pasta das configurações de sistema deste leitor de telas, de modo que o NVDA irá usá-las quando estiver na tela de logon, Conta de Controle de usuário (UAC) e outras telas de segurança do Windows. Para certificar-se de que todas as suas opções serão transferidas, verifique em primeiro lugar se salvou suas configurações com NVDA+Ctrl+C ou através do item respectivo do Menu do NVDA. Esta opção só estará disponível para as cópias instaladas do NVDA.

##### Procurar Atualizações do NVDA Automaticamente

Se abilitado, o NVDA irá procurar automaticamente por verssões atualizadas e lhe informará quando uma atualização estiver disponível. Você também pode procurar por atualizações manualmente selecionando o item correspondente no submenu ajuda do menu do NVDA.

#### 8.1.2. Seleção de Sintetizador (NVDA+Ctrl+S)

O diálogo de Sintetizador pode ser encontrado no item "Sintetizador..." no menu Preferências e permite-lhe selecionar qual sintetizador o NVDA usará para falar. Uma vez que tenha selecionado o sintetizador à sua escolha, pode pressionar Ok e o NVDA carregará o Sintetizador selecionado. Se houver um erro ao carregar o sintetizador, o NVDA notificará com uma mensagem e continuará a usar o sintetizador anterior.

##### Sintetizador

Esta opção permite-lhe escolher o sintetizador que pretende utilizar para a saída de voz com o NVDA.

Para obter uma lista dos sintetizadores que o NVDA suporta, consulte a Seção dos Sintetizadores de voz Suportados.

Um item especial que aparece sempre nesta lista é "Sem fala" e permite o uso do NVDA sem saída de voz. Isto pode ser útil para alguém que deseja utilizar o NVDA somente com Braille, ou talvez para os programadores com visão que só pretendem usar o Visualizador de discurso.

##### Dispositivo de Saída

Esta opção permite-lhe escolher a placa de som que o NVDA indicará ao sintetizador selecionado para falar.

#### 8.1.3. Opções de Voz (NVDA+control+v)

O diálogo das opções de voz que se encontra no menu Preferências contém opções que lhe permitem alterar o som da voz. Para uma forma alternativa e mais rápida de controlar os parâmetros de voz a partir de qualquer local, por favor consulte a seção Anel de Opções de Voz.

Esta caixa de diálogo contém as seguintes opções:

##### Voz

A primeira opção que se encontra neste diálogo é uma caixa de combinação que lista todas as vozes do atual sintetizador que por ora estão instaladas. Pode utilizar as setas para ouvir os diversos itens. As setas Acima e Esquerda sobem pela lista, enquanto as Setas Abaixo e Direita descem pela lista.

##### Variante

Caso esteja usando o eSpeak que acompanha o NVDA, esta é uma caixa de combinação que lhe permite selecionar a Variante do sintetizador com a qual deve falar. As variantes do eSpeak assemelham-se às vozes, mas proporcionam atributos ligeiramente diferentes da voz principal. Algumas variantes são semelhantes a homens, mulheres e outras são similares a sapos.

##### Velocidade

Esta opção permite-lhe alterar a velocidade da voz. Contém uma barra de controle que lhe possibilita andar de 0 a 100, (sendo 0 a velocidade mais lenta e 100 a mais rápida).

##### Tom

Esta opção permite-lhe alterar o tom da voz. Contém uma barra de controle que lhe possibilita andar de 0 a 100, (sendo 0 o tom mais grave e 100 o mais agudo).

##### Volume

Esta opção é uma barra de controle que lhe permite andar de 0 a 100, (sendo 0 o volume mais baixo e 100 o mais alto).

##### Inflecção

Uma barra de controle que lhe permite escolher a inflecção (mais alta ou mais baixa do tom) que o sintetizador utilizará para falar. (Até o momento somente o eSpeak oferece essa opção por padrão).

##### Alternância Automática de Idioma

Essa caixa de seleção lhe permite escolher se o NVDA deve ou não alterar o idioma do sintetizador de voz, desde que o atributo do idioma esteja disponível no texto que está sendo lido. Por padrão, essa opção está ativada. Atualmente, apenas o eSpeak suporta alternância automática de idioma.

##### Alternância Automática de Dialeto

Se a alternância automática de Idioma estiver ativada, essa caixa de seleção lhe permite escolher se as alterações nos dialetos devem ser processadas em lugar de alterar apenas o idioma atual. Isto é, caso esteja lendo com um sintetizador de voz em Inglês Americano mas o texto aparece como Inglês britânico e estando este recurso ativado, o sintetizador alterará a pronúncia. Por padrão, essa opção está desativada.

##### Grau de Sinais de Pontuação

Tecla: NVDA+p

Essa opção permite-lhe escolher a quantidade de pontuação e outros sinais que devem ser falados como palavras. Por exemplo, quando selecionado tudo, todos os sinais serão falados como palavras. Isso é aplicado a todos os sintetizadores, não apenas ao que está atualmente em uso.

##### Percentagem para Mudança de Tom em Maiúsculas

É um campo de edição que lhe permite digitar a quantidade em percentagem que o tom da voz irá alterar ao anunciar uma letra maiúscula.

Esse valor é uma porcentagem, onde um número negativo diminui o tom e um número positivo o aumenta.

Para não alterar o tom você deve usar em 0.

##### Dizer "cap" Antes De Letras Maiúsculas

Esta é uma caixa de seleção que se marcada informa ao NVDA para anunciar a palavra "cap" antes de qualquer letra maiúscula, quando falada como caractere individual, se soletrada, por exemplo. Normalmente, o NVDA aumenta ligeiramente o tom para qualquer letra maiúscula, mas alguns sintetizadores não suportam corretamente esta configuração, assim, poderá ser usada esta opção.

##### Bipar em maiúsculas

Se esta caixa de seleção estiver marcada, o NVDA reproduzirá um pequeno beep cada vez que falar um Caractere maiúsculo. Tal como a caixa de seleção "dizer cap antes de maiúsculas", esta é útil para sintetizadores que não possam alterar seu tom em letras maiúsculas.

##### Usar Soletragem Melhorada Quando Suportado

Algumas palavras consistem de um único caractere, mas a pronúncia é diferente dependendo de se este está sendo falado como um caractere individual (tal como quando é soletrado) ou como palavra. "A", por exemplo, em inglês, tanto pode ser uma letra como uma palavra. Essa opção permite ao sintetizador diferenciar entre esses dois casos se o mesmo suportar. Maior parte dos sintetizadores o suportam.

geralmente recomenda-se que essa opção esteja abilitada. Todavia, alguns sintetizadores Microsoft Speech API não o implementam corretamente e comportam-se de forma estranha quando esta opção está abilitada. Caso esteja enfrentando problemas com a pronúncia de caracteres individuais, experimente desabilitá-la.

#### 8.1.4. O Anel de Configurações de Voz

Se desejar alterar rapidamente as opções de voz sem ir ao diálogo das mesmas, alguns comandos do NVDA lhe permitem mover-se através das opções de voz mais comuns, a partir de qualquer local desde que este esteja sendo executado:

Nome | Tecla de Desktop | Tecla de Laptop | Descrição
--- | --- | --- | ---
Mover para a próxima opção de voz | NVDA+control+seta a direita | NVDA+shift+control+seta a direita | Move para a próxima opção de voz disponível depois da atual e circula novamente para a primeira opção depois da última
Mover para a opção de voz anterior | NVDA+control+seta a esquerda | NVDA+shift+control+seta a esquerda | Move para a opção de voz anterior disponível depois da atual e circula novamente para a última depois da primeira
Aumentar a opção de voz atual | NVDA+control+seta acima | NVDA+shift+control+seta acima | aumenta a opção de voz atual onde estiver. Ex: aumenta a velocidade, escolhe a voz seguinte, aumenta o volume
Diminuir a opção de voz atual | NVDA+control+seta abaixo | NVDA+shift+control+seta abaixo | Diminui a opção de voz atual onde estiver. Ex: diminui a velocidade, escolhe a voz anterior, diminui o volume

#### 8.1.5. Opções de Braille

A caixa de diálogo das Opções de Braille pode ser encontrada no menu Preferências, mais concretamente através do item "Opções de Braille...".

##### Linha Braille

A primeira opção que encontrará no diálogo das Opções de Braille é uma caixa de combinação que se denomina "Linha Braille". A mesma contém diversas opções que dependem das linhas Braille instaladas em seu sistema. Utilize as setas para mover-se pelas mesmas.

O item "Sem Braille" significa que o braille não está sendo usado.

Por favor consulte a seção Linhas Braille Suportadas para obter mais informação sobre as linhas Braille suportadas.

##### Porta

Esta opção, se disponível, permite-lhe escolher qual porta ou tipo de conecção será usado para comunicar com a linha braille que você selecionou. Consiste numa caixa de combinação contendo as escolhas possíveis para sua linha braille.

Por padrão, o NVDA utiliza-se da detecção automática de porta, o que significa que a conecção com a linha braille será estabelecida automaticamente, buscando por dispositivos USB e bluetooth em seu sistema. Todavia, para algumas linhas braille, você pode escolher explicitamente qual porta deve ser usada. As opções Comuns são "Automática" (que informa ao NVDA para aplicar o procedimento padrão de seleção automática de porta), "USB", "Bluetooth" e a comunicação por portas seriais, caso sua linha braille suporte esse tipo de conecção.

Esta opção não estará disponível se sua linha braille suporta apenas a detecção automática de porta.

Você pode consultar a documentação sobre sua linha braille na seção Linhas Braille Suportadas, com vistas a obter mais detalhes sobre os tipos de comunicação suportados e portas disponíveis.

##### Tabela Para Saída

A opção seguinte que se encontra neste diálogo é uma caixa de combinação referente às tabelas Braille. Aqui encontrará diversas para vários idiomas, padrões e graus. A tabela escolhida será usada para converter os textos para braille e apresentá-los em sua linha braille.

Pode-se mover pela lista de tabelas braille utilizando as Setas.

##### Tabela para Entrada

Em complemento à opção anterior, a próxima definição que você encontrará consiste numa caixa de combinação contendo as tabelas braille para entrada. A tabela escolhida será usada para converter o braille introduzido por meio do teclado braille Perkins de sua linha braille em texto. O NVDA atualmente suporta apenas a entrada de braille para computador, pelo que apenas as tabelas de braille para computador de 8 pontos serão mostradas. Pode-se mover pela lista de tabelas braille utilizando as Setas.

Note que essa opção só é útil se sua linha braille possui um teclado Perkins e quando o referido recurso é suportado pelo driver da linha braille. Caso a entrada de braille não seja suportada por uma linha na qual haja um teclado braille, ser-lhe-á informado na seção Linhas Braille Suportadas.

##### Expandir Para Braille De Computador a Palavra Sobre O Cursor

Esta opção permite que a palavra que está sob o cursor apareça para o caso específico do Braille de computador não contraído.

##### Velocidade de intermitência do Cursor (milésimos)

Esta opção é um campo numérico que lhe permite alterar a velocidade de intermitência do cursor em milésimos de segundo.

##### Tempo limite de Mensagens (segundos)

Esta opção é um campo numérico que permite controlar durante quanto tempo são apresentadas as mensagens do NVDA na linha Braille. Ajustando para 0, desabilitará completamente a exibição dessas mensagens.

##### Braille Vinculado a

Tecla: NVDA+control+t

Esta opção permite-lhe escolher se a linha Braille seguirá o cursor do sistema, ou se irá seguir o navegador de objetos / cursor de exploração.

##### Ler por Parágrafo

Caso seja ativada, o braille será exibido por parágrafos em lugar de linhas. Além disso, os comandos de mover para a linha anterior e para a próxima linha irão mover respectivamente por parágrafos. Isso significa que você não terá que mover a linha braille ao fim de cada linha, mesmo quando um texto maior for exposto na mesma. Isso pode permitir uma leitura mais fluente em textos muito extensos. Esta opção está desativada por padrão.

#### 8.1.6. Opções de Teclado (NVDA+Ctrl+K)

Esta caixa de diálogo encontra-se no menu Preferências, no item "Opções do teclado...". A mesma contém as seguintes opções:

##### Esquema de teclado

Esta caixa de combinação permite-lhe escolher o esquema de teclado que o NVDA utilizará. Atualmente, os dois que vêm com este leitor de tela são o Desktop para computadores de mesa e o Laptop para computadores portáteis.

##### Usar Caps Lock como uma tecla modificadora do NVDA

Se esta caixa de seleção estiver marcada, o Caps Lock poderá ser usado como uma tecla modificadora do NVDA.

##### Usar Insert Extendida Como uma Tecla Modificadora do NVDA

Se esta caixa de seleção estiver marcada, a tecla Insert extendida (que encontra-se normalmente acima das setas, perto do Home e do End) poderá ser usada como uma tecla modificadora do NVDA.

##### Usar Insert do Teclado Numérico Como uma Tecla Modificadora do NVDA

Se esta caixa de seleção estiver marcada, o Insert do bloco numérico poderá também ser utilizado como uma tecla modificadora do NVDA.

Caso nenhuma tecla seja escolhida como modificadora do NVDA, poderá ser impossível executar certos comandos. Por isso, o Diálogo de Opções de Teclado exibirá uma mensagem de erro se todas as teclas estiverem desselecionadas quando você pressionar Ok. Após fechar a mensagem de erro, será necessário selecionar pelo menos uma destas para então poder pressionar Ok e fechar corretamente o diálogo.

##### Falar Caracteres Digitados

Tecla: NVDA+2

Consiste numa caixa de seleção que quando marcada informa ao NVDA para anunciar todos os caracteres introduzidos através do teclado.

##### Falar Palavras Digitadas

Tecla: NVDA+3

Quando está selecionada faz com que o NVDA anuncie todas as palavras que você introduzir através do teclado.

##### Permitir Ler Dinamicamente Durante a Leitura Contínua

Se ativada, certos comandos de navegação (tais como os de navegação rápida no modo de navegação ou mover-se por linha ou parágrafo) não interromperão a leitura contínua, e ao invés disso, a leitura contínua saltará para a nova posição e continuará a leitura.

##### Apita se digitar letras minúsculas com caps lock ligado

Quando marcada, um beep de alerta será ouvido caso digite uma letra em conjunto com a tecla shift. Geralmente, essa ação é involuntária e se deve à desatenção para o fato de que o Caps Lock está ativado. Portanto, é bastante útil ser alertado sobre isso.

##### Falar Teclas de Comando

Tecla: NVDA+4

Quando está marcada informa ao NVDA para anunciar todas as teclas que não são caracteres que você pressionar através do teclado. Isto inclui combinações de teclas tais como o Control mais outra letra.

==== Processar Teclas de outros Aplicativos ==== Esta opção permite ao usuário controlar se o pressionamento de teclas gerado por aplicações tais como teclados na tela e softwares de reconhecimento de voz deverão ser processados pelo NVDA. Tal opção está ativada por padrão, embora certos usuários podem querer desativá-la, como por exemplo durante a digitação de texto em Vietnamês por meio do software de digitação Unikey, pois ele ocasionará a inserção de caracteres incorretos.

#### 8.1.7. Opções de Mouse (NVDA+control+m)

O diálogo das opções de mouse encontra-se no menu Preferências, mais propriamente no item "Opções do mouse...". Contém as seguintes opções:

##### Anunciar mudanças No Formato do Mouse

Uma caixa de seleção que quando marcada informa ao NVDA para anunciar em qualquer altura a alteração da forma do ponteiro do mouse. O ponteiro do mouse altera a sua forma no Windows para fornecer determinada informação tal como quando algo é editável, ou quando algo está carregando, etc.

##### Habilitar Rastreamento do Mouse

Tecla: NVDA+m

Esta é uma caixa de seleção que quando marcada faz com que o NVDA anuncie o texto atual sobre o ponteiro do mouse, conforme este se move pela tela. Isto permite que procure coisas no mesmo através do movimento físico do mouse, ao invés de tentar encontrar através da navegação de objetos.

##### Unidade de Texto

Se o NVDA estiver configurado para anunciar o texto sob o ponteiro do mouse à medida que o move, esta opção permite escolher exatamente quanto texto será anunciado. As opções são caractere, palavra, linha e parágrafo.

##### Anunciar Tipo do objeto Quando O Mouse Entra Nele

Se esta caixa de seleção estiver ativada, o NVDA anunciará o tipo do objeto quando o mouse se mover sobre ele.

##### Tocar sons de coordenadas quando o mouse é movido

Ao marcar esta caixa de seleção, fará com que o NVDA reproduza beeps quando o mouse se mover. Desta forma, o utilizador pode saber onde o mouse está tendo em conta as dimensões da tela.

##### Brilho controla volume das coordenadas sonoras

Se a caixa de seleção "tocar sons de coordenadas quando o mouse é movido" estiver marcada, ao marcar esta outra significa que o volume dos beeps das coordenadas sonoras será controlado através do brilho da tela que está sob o mouse. Isto poderá causar alguns problemas de rendimento no Windows Vista. Por isso, ela está desmarcada por padrão.

#### 8.1.8. Opções do Cursor de Exploração

Encontra-se no menu Preferências, mais propriamente no item "Cursor de exploração...". Este diálogo contém as seguintes opções:

##### Acompanhar Foco do Teclado

Tecla: NVDA+7

Quando ativad, o cursor de exploração será sempre colocado no mesmo objeto quando o foco atual for alterado.

##### Acompanhar Cursor do Sistema

Tecla: NVDA+6

Quando ativada, o cursor de exploração será movido automaticamente para a posição do cursor do sistema a cada vez que se mover.

##### Acompanhar Cursor do Mouse

Se ativado, o cursor de exploração seguirá o mouse quando o mesmo se mover.

##### Modo Simples de Exploração

Quando ativado, o NVDA filtrará a hierarquia dos objetos que podem ser navegados para excluir quaisquer objetos inutilizáveis.

#### 8.1.9. Opções de Apresentação de Objetos (NVDA+control+o)

Encontra-se no menu Preferências no item "Apresentação de Objeto...". Esta caixa de diálogo contém as seguintes opções:

##### Anunciar Dicas de Ferramentas

Uma caixa de seleção que quando marcada informa ao NVDA para anunciar as dicas de ferramentas conforme apareçam. Muitas janelas e controles mostram uma pequena mensagem (dica de ferramenta) quando move o ponteiro do mouse sobre elas, ou algumas vezes quando move o foco pelas mesmas.

##### Anunciar Balões de Ajuda

Esta caixa de seleção quando marcada informa ao NVDA para anunciar balões de ajuda conforme apareçam. Os Balões de Ajuda são como pequenas dicas de ferramentas, mas por norma são maiores em tamanho e estão associados com os eventos do sistema tal como o cabo de rede ser desconectado ou talvez para alertá-lo sobre problemas de segurança do Windows.

##### Anunciar Teclas de Atalho dos Objetos

Quando esta caixa de seleção está marcada, o NVDA incluirá a tecla de atalho que é associada a um determinado objeto ou controle quando o mesmo é anunciado. Por exemplo o menu Arquivo na barra de menus poderá ter a tecla de atalho Alt+F.

##### Anunciar Posição do Objeto

Esta opção permite-lhe escolher se terá a informação da posição do objeto (por exemplo, 1 de 4) anunciada quando se move para o mesmo com o foco ou com a navegação de objetos.

##### Deduzir posição do objeto quando não disponível

Si o anúncio da posição do objeto estiver desativado, esta opção permite ao NVDA deduzir a posição do objeto cuando não disponível para un controle em particular.

Caso esteja ativado, o NVDA anunciará a posição para mais controles tais como menús e barras de ferramentas, embora esta informação possa ser ligeiramente incorreta.

##### Anunciar Descrições dos Objetos

Desmarque esta caixa se não desejar ouvir a descrição anunciada em conjunto com os objetos.

##### Informação da barra de progresso

Tecla: NVDA+u

Esta opção controla como o NVDA informará as atualizações nas barras de progresso. Possui as seguintes opções: Desativado: As barras de progresso não serão anunciadas quando houver qualquer alteração. Falar: Esta opção dá ordem ao NVDA para anunciar as barras de progresso em percentagens. Cada vez que há uma alteração na Barra de Progresso, o NVDA anuncia o novo valor. Bipar: Esta opção dá ordem ao leitor de tela para reproduzir um beep sempre que houver uma alteração na barra de progresso. O beep mais agudo indica que a barra de progresso chegou ao fim. Falar e bipar: Esta opção diz ao NVDA para reproduzir um beep e anunciar o valor quando houver uma alteração na barra de progresso. -

##### Anunciar Barras de Progresso não visíveis

Esta opção, se marcada, diz a este leitor de tela que continue a anunciar uma barra de progresso, ainda que a mesma não esteja fisicamente em primeiro plano. Caso você minimize ou desloque o foco para outra janela, saindo assim daquela onde se encontraa barra de progresso, este programa continuará a dar informação da mesma, permitindo a realização de outras tarefas enquanto o NVDA segue a barra de progresso.

##### Anunciar atualizações nos conteúdos dinâmicos

Tecla: NVDA+5

Alterna o anúncio de novos conteúdos em objetos particulares tais como terminais e o controle de históricos em programas de conversação.

#### 8.1.10. Opções de Entrada para Composição

O diálogo de Opções de Entrada para Composição pode ser encontrado no menu Preferências. Esse diálogo lhe permite controlar como o NVDA anunciará a entrada de caracteres Asiáticos, tais como os que utilizam IME ou o Serviço de métodos de entrada de textos. Note que devido ao fato de que os métodos de entrada variam consideravelmente conforme os recursos disponíveis e conforme seus modos de transmitir a informação, muito provavelmente será necessário configurar diferentemente essas opções para cada método de entrada, a fim de proporcionar uma experiência mais eficiente ao digitar.

##### Anunciar automaticamente todas as sugestões disponíveis

Esta opção, que por padrão encontra-se ativada, lhe permite escolher se todas as sugestões visíveis devem ou não ser anunciadas automaticamente quando uma lista de sugestões aparece ou quando sua página muda. Ter esta opção ativada para métodos de entrada pitagráficos tais como o Novo ChangJie chinês ou Boshiami é útil, pois você pode ouvir automaticamente todos os símbolos e seus números e assim torna-se possível escolher um caminho correto. Todavia, para métodos de entrada fonéticos como a Nova Fonética chinesa, poderá ser mais útil desativar esta opção, pois todos os símbolos soarão idênticos e você terá que usar as setas para navegar entre os itens de lista individualmente a fim de obter mais informações sobre cada sugestão via descrição de caracteres.

##### Anunciar a Sugestão Selecionada

Esta opção, que se encontra ativada por padrão, lhe permite escolher se o NVDA deve ou não anunciar a sugestão selecionada quando uma lista de sugestões aparece ou quano a seleção é alterada. Para métodos de entrada nos quais a seleção pode ser alterada usando as setas (tais como a Nova Fonética Chinesa) isto é necessário, porém, para alguns outros métodos poderá ser mais eficiente digitar tendo tal opção desativada. Tenha em conta que mesmo esta opção estando desativada, o cursor de exploração continuará sendo colocado sob a sugestão selecionada, para permitir que você use a navegação de objetos/exploração para ler manualmente esta ou outras sugestões.

==== Sempre Incluir Descrições de Caracteres Curta para as Sugestões Esta opção, que por padrão encontra-se ativada, permite que você escolha se o NVDA deve ou não fornecer uma curta descrição para cada caractere que compõe uma sugestão, tanto quando esta é selecionada como quando é automaticamente lida ao aparecer uma lista de sugestões. Vale salientar que em entradas tais como as Chinesas, o anúncio das descrições de caracteres extras para a sugestão selecionada não será afetado por esta opção. Isto pode ser útil para métodos de entrada coreanos e japoneses.

##### Anunciar mudanças na cadeia de leitura

Alguns métodos de entrada, tais como a Nova Fonética Chinesa e o Novo ChangJie possuem uma cadeia de leitura (algumas vezes denominada cadeia de precomposição). Com esta opção, você pode escolher se o NVDA deve ou não anunciar novos caracteres que estão sendo digitados dentro desta cadeia de leitura. A mesma encontra-se ativada por padrão.

##### Anunciar Alterações na Cadeia de Composição

Logo que os dados de leitura ou precomposição tenham sido combinados num símbolo pitagráfico válido, muitos métodos de entrada colocam este símbolo dentro de uma cadeia de composição para um armazenamento temporário junto com outros símbolos combinados antes que eles finalmente sejam inseridos no documento. Esta opção lhe permite escolher se o NVDA deve ou não anunciar novos símbolos quando estes aparecem na cadeia de composição. Por padrão, a mesma encontra-se ativada.

#### 8.1.11. Opções do Modo de Navegação (NVDA+control+b)

O diálogo das opções do modo de navegação pode ser encontrado no menu Preferências, no item "Modo de navegação...".

O diálogo contém as seguintes opções:

##### Máximo de Caracteres Numa Linha

Este campo define o comprimento máximo de uma linha do modo de navegação (em caracteres).

##### Linhas Por Página

Este campo define a quantidade de linhas a mover-se quando pressionar Page Up ou Page Down no modo de navegação.

##### Usar Apresentação da Tela

Tecla: NVDA+v

Esta opção permite definir se o conteúdo no modo de navegação deve posicionar os elementos como links e outros campos numa linha individual, ou se se deve conservá-los dentro do texto tal como aparece na tela. Se a opção estiver marcada, os elementos ficarão como aparecem visualmente. Mas se estiver desmarcada, os campos serão colocados numa linha separadamente.

##### Leitura Contínua Automática ao Carregar a Página

Essa caixa de seleção alterna a leitura automática das páginas depois que estas são carregadas no Modo de Navegação. Por padrão, essa opção está ativada.

##### Incluir Tabelas de Layout

Essa opção afeta como o NVDA controla as tabelas usadas exclusivamente para propósitos de apresentação. Se ativada, este leitor as tratará como tabelas normais, anunciando-as baseado nas Configurações de Formatação de Documentos e localizando-as com os comandos de navegação rápida. Quando desativada, tais tabelas não serão anunciadas nem encontradas com a navegação rápida. Todavia, o conteúdo das tabelas continuará sendo incluído como texto normal. Por padrão, essa opção está desativada.

##### Configurar O Anúncio de Campos Tais Como Links E Títulos

por favor veja as opções no Diálogo de Formatação de Documentos para a configuração dos campos que serão falados quando estiver navegando, tais como links, cabeçalhos e tabelas.

##### Modo de foco automático quando o foco muda

Esta opção permite que o modo de foco seja ativado quando este for modificado. Por exemplo se esta opção estiver marcada, quando numa página Web, se pressionar Tab e encontrar um formulário, o modo de foco será ativado automaticamente.

##### Modo de foco automático quando o cursor da aplicação muda

Esta opção quando marcada permite que o NVDA ative e desative o modo de foco quando caminhar com as setas direcionais. Por exemplo, se for pressionando a Seta Abaixo numa página Web e encontrar uma área de edição, este leitor de tela ativará automaticamente o modo de foco. Se pressionar as setas para sair da área de edição, o NVDA voltará ao modo de navegação.

##### Indicação sonora de mudança entre modo de foco e navegação

Se esta opção estiver marcada, o NVDA reproduzirá sons especiais quando alternar entre os modos de navegação e foco, em vez de anunciar a alteração.

#### 8.1.12. Opções de Formatação de Documentos (NVDA+control+d)

Esta caixa de diálogo está no menu Preferências, mais propriamente no item "Formatação de Documentos...".

Maior parte das caixas de seleção neste diálogo lhe permitem configurar que tipo de formatação pretende ouvir automaticamente enquanto se move com o cursor pelos documentos. Por exemplo, se marcar a caixa de seleção para informar o nome da fonte a medida que avançar pelo texto com tipos de fonte diferentes, este será anunciado.

Pode configurar o anúncio de:

- Nome da Fonte
- Tamanho da Fonte
- Atributos da Fonte
- Alinhamento
- Cores
- Revisões de editores
- Estilo
- Erros Ortográficos
- Número das Páginas
- Número das Linhas
- Indentação das Linhas
- indentação do Parágrafo (como hanging indent, first line indent)
- Tabelas
- Cabeçalhos de Linhas e Colunas das Tabelas
- Coordenadas de Células em Tabelas
- Links
- Cabeçalhos
- Listas
- Blocos de citação
- Marcas de Seção
- Frames

##### Anunciar Mudanças de Formato Após o Cursor

Se ativada, esta opção faz com que o NVDA tente detectar todas as alterações de formatação na linha conforme a anuncia, mesmo que isto possa diminuir seu desempenho.

Por padrão, o NVDA irá detectar a formatação na posição do cursor do sistema/cursor de exploração e em alguns casos poderá detectar a formatação do resto da linha, desde que não diminua o seu desempenho.

Ative esta opção enquanto edita documentos em aplicativos como microsoft office word, onde a formatação é importante.

#### 8.1.13. Dicionários de Fala

O menu dos Dicionários de fala (que se encontra no menu Preferências) contém diálogos que lhe permitem controlar o modo como o NVDA anuncia palavras ou expressões em particular. Existem atualmente três tipos de dicionários de voz. São eles:

- Padrão: as regras neste dicionário afetam todas as vozes no NVDA.
- Voz: é um dicionário cujas regras afetam a voz para o sintetizador utilizado atualmente.
- Temporário: as regras neste dicionário afetam todas as vozes deste programa, mas apenas para a sessão atual. Estas regras são temporárias e perder-se-ão se o NVDA for reiniciado.

Todos os diálogos do dicionário contêm uma lista de regras que serão utilizadas para processar a voz. O diálogo contém também os botões Adicionar, Editar e Remover.

Para adicionar uma nova regra ao dicionário, pressione o botão Adicionar, preencha os campos que aparecem na caixa de diálogo e pressione OK. Desta forma verá a sua nova regra na lista de regras. Para assegurar-se de que a mesma será salva, não esqueça de clicar no botão OK para encerrar completamente o diálogo do dicionário quando terminar de adicionar/editar regras.

As regras para os dicionários de voz do NVDA permitem-lhe trocar uma sequência de caracteres por outra. Um exemplo simples seria o NVDA falar a palavra rã cada vez que tivesse que dizer a palavra pássaro. No diálogo para adicionar a regra, o modo mais fácil de fazer isto é escrever a palavra pássaro no campo texto original, e a palavra rã no campo substituto. Você pode também pretender digitar uma descrição dessa regra no campo de comentários (algo como: trocar pássaro por rã)

Os dicionários de voz do NVDA vão muito além de uma simples substituição de palavras. O diálogo para a adição de regras também contém uma caixa de seleção onde é possível escolher se deseja que a regra seja ou não sensível às maiúsculas, (indicando que este programa irá levar em conta se os caracteres são ou não maiúsculos. O NVDA ignora estes casos por padrão). Outra caixa de seleção permite-lhe estabelecer se o texto original é uma "Expressão Regular". Expressão regular é um texto original que contém símbolos especiais que permitem introduzir mais de um caractere ao mesmo tempo, ou introduzir apenas números, ou só letras, segundo alguns poucos exemplos. Expressões regulares não são explicadas neste guia do usuário, mas existem muitos tutoriais na Web que podem proporcionar-lhe mais informações.

#### 8.1.14. Pronúncia de Sinais e pontuação

Esse diálogo permite-lhe mudar o modo como a pontuação e outros sinais serão anunciados, bem como em que grau de sinais eles serão falados.

Para mudar um sinal, selecione-o na lista de sinais. O campo de substituição permite que você altere o texto que será falado no lugar do sinal. Através do campo grau você poderá definir o grau de sinais no qual este será falado.

Após finalizar, pressione ok para salvar as alterações ou cancelar caso queira descartá-las.

#### 8.1.15. Gestos de Entrada

Nesse diálogo, é possível personalizar os gestos de entrada (teclas do teclado, botões da linha braille, etc.) para comandos do NVDA.

Somente comandos que são aplicábeis imediatamente antes do diálogo ser aberto serão mostrados. Por exemplo, se você deseja personalizar comandos relacionados com o modo de navegação, é necessário abrir o Diálogo de Gestos de Entrada enquanto está no modo de navegação.

A árvore nesse diálogo lista todos os comandos aplicáveis do NVDA agrupados por categoria. Quaisquer gestos associados a um comando são listados abaixo do comando.

Para adicionar um gesto de entrada para um comando, selecione o comando e pressione o botão Adicionar. Em seguida, execute o gesto de entrada que deseja associar, isto é, pressione uma tecla do teclado ou um botão da linha braille. Usuualmente, um gesto pode ser interpretado de mais de uma forma. Por exemplo, ao pressionar uma tecla do teclado, você pode querer que ela seja especificamente para o esquema de teclado atual (desktop ou laptop) ou pode querer que esta se aplique a todos os esquemas. Nesse caso, um menu aparecerá permitindo-lhe selecionar a opção desejada.

Para remover o gesto de um comando, selecione-o e pressione o botão Remover.

Ao finalizar as alterações, pressione o botão OK para salvá-las ou cancelar para descartá-las.

### 8.2. Salvando e Restaurando Configurações

Por padrão, este programa salva automaticamente suas configurações ao ser encerrado. Note, porém, que esta opção pode ser alterada nas Opções gerais que se encontram no menu Preferências. Para salvar opções a qualquer momento escolha o item Salvar opções que se encontra no Menu do NVDA.

Se costuma cometer erros em suas configurações e precisa retornar às opções salvas, pode sempre escolher o item "voltar à configuração salva" no menu deste software. Você também pode retornar suas configurações aos padrões originais selecionando Retornar Configuração aos Padrões Originais, que também está no menu do NVDA.

As seguintes teclas de atalho do NVDA também são úteis:

Nome | Tecla de Desktop | Tecla de Laptop | Descrição
--- | --- | --- | ---
Salvar Configuração | NVDA+control+c | NVDA+control+c | Salva sua configuração atual, de modo que não se perca quando sair do NVDA
Voltar à Configuração Salva | NVDA+control+r | NVDA+control+r | Pressionada uma vez retorna suas configurações para aquelas salvas da última vez. Pressionando-se 3 vezes irá retorná-las aos padrões originais.

+++ Perfis de Configuração ++ Algumas vezes, você pode querer ter diferentes configurações para diferentes situações. Por exemplo, pode pretender que o anúncio da indentação esteja ativado enquanto você está editando ou que o anúncio dos atributos da fonte esteja ativado enquanto você está fazendo uma revisão. O NVDA lhe permite fazer isso usando os perfis de configuração. Um perfil de configuração contém somente aquelas opções que são alteradas enquanto o perfil está sendo editado. Maior parte das opções pode ser alterada em perfis de configuração, com exceção àquelas do Diálogo de Opções Gerais, as quais aplicam-se a todo o NVDA.

Os perfis de configuração podem ser ativados manualmente. Podem também ser ativados automaticamente através dos disparadores, como quando se alterna para um aplicativo em particular.

#### 8.2.1. Gerenciamento Básico

Você pode gerenciar os perfis de configuração selecionando "Perfis de Configuração" no menu do NVDA. é também possível fazer isso usando um comando de teclado:

- NVDA+control+p: Exibe o Diálogo de Perfis de Configuração.

O primeiro controle nesse diálogo é a lista de perfis de onde você pode selecionar um dos perfis disponíveis. ao abrir o diálogo, o perfil que você atualmente está editando é selecionado. Também são mostradas informações adicionais sobre os perfis ativos, indicando se estes são ativados manualmente, disparados e/ou sendo editados.

Para renomear ou apagar um perfil, pressione os botões Renomear ou apagar, respectivamente.

Pressione o botão fechar para sair do diálogo.

#### 8.2.2. Criando um Perfil

Para criar um perfil, pressione o botão Novo.

No diálogo de Novo Perfil, é possível atribuir um nome para o perfil. Você também pode selecionar como esse perfil deve ser usado. Se deseja usar esse perfil manualmente, selecione Ativação Manual, que é a opção padrão. Caso contrário, selecione um disparador que deve ativar automaticamente esse perfil. Por conveniência, caso não tenha atribuído um nome para o perfil, selecionando um disparador irá usar o nome em conformidade com este. Consulte a seção abaixo para mais informações sobre disparadores.

Ao pressionar OK criará o perfil e o Diálogo de Perfis de Configuração será fechado de modo que você possa editá-lo.

#### 8.2.3. Ativação Manual

Você pode ativar um perfil manualmente selecionando um perfil e pressionando o botão ativar manualmente. Uma vez ativado, outros perfis continuarão podendo ser ativados através dos disparadores, mas quaisquer configurações no perfil ativado manualmente as substituirão. além disso, quaisquer configurações que você alterar serão salvas naquele perfil. Por exemplo, caso um perfil tenha sido disparado para o aplicativo atual e o anúncio de links estiver abilitado naquele perfil mas desabilitado no perfil ativado manualmente, os links não serão anunciados. Todavia, caso você tenha alterado a voz para o perfil disparado mas jamais o tenha alterado no perfil ativado manualmente, a voz usada para o perfil disparado será usada. Quaisquer configurações que você alterar serão salvas no perfil ativado manualmente. Para desativar um perfil ativado manualmente, selecione-o no Diálogo de Perfis de Configuração e pressione o botão desativar manualmente.

++++ Disparadores +++[ConfigProfileTriggers] Pressionando o botão disparadores no Diálogo de Perfis de Configuração lhe permite alterar os perfis que devem ser ativados automaticamente para vários disparadores.

a lista de disparadores exibe os disparadores disponíveis, que funcionam da seguinte forma:

- Aplicativo atual: disparado quando você alterna para o Aplicativo atual.
- Leitura Contínua: disparado enquanto se lê com o comando de leitura contínua.

Para alteraro perfil que deve ser ativado automaticamente para um disparador, selecione o disparador e em seguida selecione o perfil desejado na lista de Perfis. Você pode selecionar (configuração normal) caso não queira que um perfil seja usado.

Pressione o botão fechar para retornar ao Diálogo de Perfis de Configuração.

#### 8.2.4. Editando um Perfil

Caso você tenha ativado um perfil manualmente, quaisquer configurações alteradas serão salvas para aquele perfil. Do contrário, quaisquer configurações que você alterar serão salvas para o perfil mais recentemente disparado. Por exemplo, se você tiver associado um perfil ao applicativo Notepad e alternar para o Notepad, quaisquer configurações alteradas serão salvas para aquele perfil. Finalmente, se não existir um perfil ativado manualmente nem um perfil que possua disparador, quaisquer configurações alteradas serão salvas para sua configuração normal.

Para editar o perfil associado com a leitura contínua, é necessário ativar manualmente aquele perfil.

#### 8.2.5. Desabilitando Temporariamente os Disparadores

Alguma vezes, é útil desabilitar temporariamente todos os disparadores. Por exemplo, você pode querer editar um perfil ativado manualmente ou sua configuração normal sem a interferência de perfis com disparadores. é possível fazer isso marcando a caixa de seleção Desabilitar Temporariamente Todos os Disparadores no diálogo de Perfis de Configuração.

### 8.3. Localização dos Arquivos de Configuração

Versões portáteis do NVDA armazenam todas as opções, appModules e drivers personalizados numa pasta chamada userConfig que se pode encontrar na pasta do NVDA.

Versões instaláveis armazenam suas opções, appModules e drivers personalizados numa pasta especial do NVDA localizada no seu perfil de utilizador do Windows. Isto quer dizer que cada usuário do sistema pode ter suas próprias opções do NVDA. Para acessar a pasta de suas opções do NVDA de uma versão instalada, no Menu Iniciar pode ir aos programas -> NVDA -> Explorar a pasta de opções do NVDA.

As opções para o NVDA quando executado na tela de logon ou telas UAC são armazenadas na pasta systemConfig que se encontra na pasta de instalação do NVDA. Por norma não deve tocar nestas opções. Para alterar como o NVDA será configurado nas telas de logon/telas UAC, configure o NVDA com suas opções referidas quando tiver iniciado sessão no Windows e informe ao NVDA para copiar a configuração para a tela de logon através do botão que se encontra no diálogo das opções gerais.

## 9. Ferramentas Adicionais

### 9.1. Ver Log

O Visualizador de Registo encontra-se no submenu Ferramentas do Menu do NVDA e permite-lhe ver todas as saídas de registo que têm ocorrido até agora desde que iniciou o NVDA pela última vez.

Além de ler o conteúdo, este também pode salvar uma cópia do arquivo de registo, ou atualizar o visualizador de forma a apresentar a saída mais recente desde que o Visualizador de Registo foi aberto. Estas ações encontram-se disponíveis no menu Registo do visualizador.

### 9.2. O Exibidor de Fala

Para os programadores com visão ou para as pessoas que demonstram o NVDA para grupos sem quaisquer problemas relacionados com a visão, está disponível uma janela que lhes permite ver todo o texto que o NVDA fala no momento.

Para ativar o exibidor de fala marque o item de menu "exibidor de fala" nas Ferramentas do Menu do NVDA. Ao desmarcar este item você o desativará.

Enquanto o exibidor de fala estiver ativado, o mesmo atualizar-se-á constantemente para apresentar-lhe o texto mais recente que está sendo falado. Contudo, se clicar ou se o cursor ficar no visualizador, o NVDA parará temporariamente a atualização do texto, de modo que possa selecionar facilmente ou copiar o conteúdo existente.

### 9.3. O Gerenciador de Complementos

O gerenciador de complementos, que pode ser acessado selecionando Gerir Complementos no submenu ferramentas no menu do NVDA, permite-lhe instalar e desinstalar pacotes contendo complementos para o NVDA. Esses pacotes são fornecidos pela comunidade e contém códigos com personalizações que podem acrescentar ou modificar recursos do NVDA ou mesmo fornecer suporte para linhas Braille ou sintetizadores de voz extras.

O gerenciador de complementos possui uma lista que mostra todos os complementos atualmente instalados em suas configurações do usuário do NVDA. O nome do pacote, bem como a versão e author são exibidos para cada complemento, embora informações adicionais tais como uma descrição e URL podem ser visualizadas, selecionando-o e pressionando o botão Sobre o Complemento.

Para procurar e baixar complementos disponíveis online, pressione o botão baixar complementos. Esse botão abre a página de complementos do NVDA. Caso o NVDA esteja instalado em seu sistema, é possível abrir o complemento diretamente do navegador para começar o processo de instalação como será descrito a seguir. Caso contrário, salve o pacote de complemento e siga as instruções abaixo.

Para instalar um complemento anteriormente obtido, pressione o botão Instalar. Isso lhe permitirá procurar por um pacote de complemento (arquivo .nvda-addon) em algum lugar de seu computador ou em uma rede. Uma vez pressionado Abrir, o NVDA perguntar-lhe-á se você realmente deseja instalar esse complemento. Como a funcionalidade dos complementos é irrestrita dentro do NVDA, o que em teoria pode incluir o acesso a seus dados pessoais ou mesmo a todo o sistema caso o NVDA seja uma cópia instalada, é muito importante que você só instale complementos oriúndos de códigos de sua confiança.

Após a instalação do complemento, o NVDA necessitará ser reiniciado para que este inicie sua execução. Até que você faça isso, o status de "instalado"será mostrado para aquele complemento na lista.

Para remover um complemento, selecione-o na lista e em seguida pressione o botão Remover. O NVDA irá perguntar se você realmente deseja removê-lo. Assim como ao instalar, o NVDA precisa ser reiniciado para que o complemento seja completamente removido. Até que você faça isso, o status de "removido" será mostrado para aquele complemento na lista.

O gerenciador também possui um botão "Fechar" para encerrar o diálogo. Caso tenha instalado ou removido algum complemento, o NVDA primeiro indagará se você deseja reiniciar, de forma que suas alterações possam fazer efeito.

No passado foi possível extender as funcionalidades do NVDA copiando plugins e drivers individuais para sua pasta de Configurações do usuário do NVDA. Embora nessa versão do NVDA continue sendo possível carregá-los, eles não serão mostrados no gerenciador de complementos. Recomenda-se remover esses arquivos de suas configurações do usuário e instalar o complemento apropriado caso algum esteja disponível.

### 9.4. O Console Python

o Console Python do NVDA encontra-se dentro das Ferramentas, no menu do NVDA. É uma ferramenta de programação muito útil para deporação, inspeção interna geral do NVDA ou exploração da hierarquia de acessibilidade de uma aplicação. Para mais informações, consulte por favor o Guia do Desenvolvedor que encontra-se disponível na {seção Desenvolvimento no site do NVDA.

### 9.5. Recarregar plugins

Esse item, quando ativado, recarrega app modules e global plugins sem reiniciar o NVDA, o que pode ser muito útil para desenvolvedores.

## 10. Sintetizadores de Voz Suportados

Esta seção contém informação sobre os sintetizadores de voz suportados pelo NVDA. Se deseja uma lista mais extensa de sintetizadores gratuitos e comerciais que você pode baixar ou comprar para usar com o NVDA, por favor consulte a página http://www.nvda-project.org/wiki/ExtraVoices.

### 10.1. eSpeak

O sintetizador eSpeak é compilado diretamente para o NVDA e não necessita instalar nenhum outro driver ou componente especial. O eSpeak é iniciado com o NVDA por padrão. Por ter sido compilado para o NVDA, ele é uma boa escolha para quando se executa o NVDA num dispositivo USB ou CD em outros sistemas.

Cada voz que vem com o eSpeak fala um idioma diferente. Existem cerca de 43 idiomas suportados por ele.

Existem também muitas variantes que podem ser escolhidas para alterar o som da voz.

### 10.2. Microsoft Speech API version 4 (SAPI 4)

SAPI 4 é um standard antigo da Microsoft para os softwares sintetizadores de voz. Muitos sintetizadores de voz que trabalham com este standard podem ser comprados ou baixados em várias empresas ou sites da Web. Quando este sintetizador é utilizado com o NVDA, as vozes disponíveis (que podem ser encontradas no Diálogo de Opções de Voz ou desde o Anel de Configurações de Voz) contêm todas as vozes dos motores SAPI 4 que se encontram instaladas em seu sistema.

Se possui sintetizadores SAPI 4 instalados mas o sintetizador não aparece na lista do NVDA, instale por favor o runtime binaries do SAPI 4.0, que se encontra disponível no enderesso http://activex.microsoft.com/activex/controls/sapi/spchapi.exe.

### 10.3. Microsoft Speech API version 5 (SAPI 5)

O SAPI 5 é um standard da Microsoft para os softwares sintetizadores de voz. Muitos sintetizadores de voz que trabalham com este standard podem ser comprados ou baixados em várias empresas ou sites da Web, ainda que seu sistema já venha com pelo menos uma voz SAPI 5 já instalada. Quando este sintetizador é utilizado com o NVDA, as vozes disponíveis (que podem ser encontradas no Diálogo de Opções de Voz ou desde o Anel de Configurações de Voz) contêm todas as vozes dos motores SAPI 5 que se encontram instaladas em seu sistema.

### 10.4. A Plataforma de Fala da Microsoft

A Plataforma de Fala da Microsoft disponibiliza vozes para muitos idiomas que são normalmente usadas no desenvolvimento de aplicativos baseados no servidor de fala. Essas vozes também podem ser usadas com o NVDA.

Para usá-las, você necessitará instalar dois componentes:

- Microsoft Speech Platform - Runtime (Version 11) , x86: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27225
- Microsoft Speech Platform - Runtime Languages (Version 11): http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27224 - Essa página inclui vários arquivos tanto para reconhecimento de fala como texto para fala. Escolha os arquivos que contém os dados de texto para fala para os idiomas/vozes desejados. Por exemplo, o arquivo MSSpeech_TTS_pt-BR_Heloisa.msi é a voz disponível para Português do Brasil.

### 10.5. Audiologic Tts3

Este é um sintetizador de voz comercial especificamente para o idioma Italiano. O mesmo deve estar instalado em seu sistema para que possa utilizá-lo com o NVDA. Para mais informações, por favor visite o site Web da Audiologic em www.audiologic.it.

Esse sintetizador não suporta a funcionalidade de soletragem melhorada.

### 10.6. Newfon

Newfon é um sintetizador comercial disponibilizado por Sergey Shishmintzev, que suporta os idiomas russo e ucraniano. Para fazer o download deste sintetizador, por favor visite a seção de download da página da comunidade russa do NVDA: http://ru.nvda-community.org/?page_id=10

Esse sintetizador não suporta a funcionalidade de soletragem melhorada.

### 10.7. Nuance Vocalizer para o NVDA

Nuance Vocalizer é um sintetizador de voz commercial e de alta qualidade desenvolvido pela Nuance Communications, Inc., e empacotado especificamente para o NVDA pela Tiflotecnia, Lda. O mesmo contém mais de 50 vozes diferentes que você pode instalar, e que falam 30 idiomas. Todos os componentes do sintetizador e as vozes são integrados em pacotes de complementos, o que permite seu uso em cópias portáteis do NVDA.

Você pode obter mais informações sobre o Nuance Vocalizer para o NVDA, além de como comprá-lo, em sua página web pelo enderesso www.vocalizer-nvda.com. Uma porcentagem das vendas desse produto é doada para a NV Access, com vistas a financiar o desenvolvimento do NVDA.

## 11. Linhas Braille Suportadas

Esta seção contém informação sobre as linhas Braille que o NVDA suporta.

### 11.1. Freedom Scientific Focus/PAC Mate Series

Todas as linhas Focus e PAC Mate da Freedom Scientific são suportadas quando conectadas via USB ou bluetooth. Será necessário instalar os drivers para as linhas Braille da Freedom Scientific em seu sistema. Se ainda não tem os mesmos, pode obtê-los em http://www.freedomscientific.com/downloads/focus-40-blue/focus-40-14-blue-downloads.asp. Embora esta página mencione somente a linha Focus Blue 40, este driver suporta todas as linhas focus e Pacmate da Freedom Scientific.

Se seu sistema é de 64 bit e os drivers já foram instalados por outro leitor de telas, provavelmente você continuará necessitando instalar os drivers do link acima, pois os arquivos necessários para o NVDA provavelmente não foram instalados pelo outro leitor de telas.

Por padrão, o NVDA pode detectar e conectar-se automaticamente a estas linhas tanto via USB como por bluetooth. Todavia, ao configurar a linha, é possível escolher explicitamente as portas "USB" ou "Bluetooth" para restringir o tipo de conecção a ser usado. Isto pode ser útil se você deseja conectar as linhas focus ao NVDA usando o bluetooth, e ainda assim continuar tendo a possibilidade de usá-lo através do USB de seu computador.

A seguir estão as teclas de comando dessa linha para o NVDA. Por favor consulte a documentação da mesma para descrições de onde essas teclas se encontram.

Nome | Tecla
--- | ---
Mover linha braille para trás | topRouting1 (primeira célula da linha)
Mover linha braille para a frente | topRouting20/40/80 (última célula da linha)
Mover linha braille para trás | leftAdvanceBar
Mover linha braille para a frente | rightAdvanceBar
Alternar "vínculo do Braille" | leftGDFButton+rightGDFButton
Alternar a ação da roda esquerda | pressionar a roda esquerda
Mover-se para trás usando a ação da roda esquerda | roda esquerda para cima
Mover-se para a frente usando a ação da roda esquerda | roda esquerda para baixo
Alternar a ação da roda direita | pressionar a roda direita
Mover-se para Trás usando a ação da roda direita | roda direita para cima
Mover-se para a frente usando a ação da roda Direita | roda direita para baixo
Guiar para a célula braille | sensor
Tecla backspace | ponto 7
Tecla enter | ponto 8
Comando shift+tab | brailleSpaceBar+ponto 1+ponto 2
Tecla tab | brailleSpaceBar+ponto 4+ponto 5
Tecla seta cima | brailleSpaceBar+ponto 1
Tecla seta baixo | brailleSpaceBar+ponto 4
Tecla control+seta a esquerda | brailleSpaceBar+ponto 2
Tecla control+seta direita | brailleSpaceBar+ponto 5
Tecla seta esquerda | brailleSpaceBar+ponto 3
Tecla seta direita | brailleSpaceBar+ponto 6
Tecla home | brailleSpaceBar+ponto 1+ponto 3
tecla end | brailleSpaceBar+ponto 4+ponto 6
Tecla control+home | brailleSpaceBar+ponto 1+ponto 2ponto3
Tecla control+end | brailleSpaceBar+ponto 4+ponto 5+ponto 6
Tecla alt | brailleSpaceBar+ponto 1+ponto 3+ponto 4
Tecla alt+tab | brailleSpaceBar+ponto 2+ponto 3+ponto 4+ponto 5
Tecla escape | brailleSpaceBar+ponto 1+ponto 5
Tecla windows | brailleSpaceBar+ponto 2+ponto 4+ponto 5+ponto 6
Tecla espaço | brailleSpaceBar
Tecla windows+d (minimizar todas as aplicações) | brailleSpaceBar+ponto 1+ponto 2+ponto 3+ponto 4+ponto 5+ponto 6
Anunciar a linha atual | brailleSpaceBar+ponto 1+ponto 4
Menu do NVDA | brailleSpaceBar+ponto 1ponto 3+ponto 4+ponto 5

Para modelos mais recentes da Focus que possuam teclas "rocker bar" (focus 40, focus 80 e focus blue):

Nome | Tecla
--- | ---
Mover linha braille para a linha anterior | leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
Mover linha braille para a linha seguinte | leftRockerBarDown, rightRockerBarDown

Apenas para a Focus 80:

Nome | Tecla
--- | ---
Mover linha braille para trás | leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
Mover linha braille para a frente | leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

### 11.2. Optelec ALVA BC640/680

Ambas as linhas ALVA BC640 e BC680 da Optelec são suportadas quando conectadas via USB ou bluetooth. Não é necessário instalar qualquer driver específico para utilizá-las. Para fazê-lo, basta Conectar o terminal e configurar o NVDA para a utilizar.

Além dessas linhas possuírem um teclado braille, as mesmas controlam a conversão de braille para texto autonomamente. Portanto, a configuração da tabela braille para entrada no NVDA não é relevante.

A seguir estão as teclas de comando desta linha para o NVDA. Por favor consulte a documentação da mesma para descrições de onde essas teclas se encontram.

Nome | Tecla
--- | ---
Mover linha braille para trás | t1
Mover linha braille para a linha anterior | t2
Mover linha braille para a linha seguinte | t4
Mover linha braille para a frente | t5
Guiar para a cela braille | sensor
tecla shift+tab | sp1
tecla alt | sp2
tecla escape | sp3
tecla tab | sp4
tecla seta acima | spUp
tecla seta abaixo | spDown
tecla seta a esquerda | spLeft
tecla seta a direita | spRight
tecla enter | spEnter
menu do NVDA | sp1+sp3
tecla windows+d (minimizar todas as aplicações) | sp1+sp4
tecla windows | sp2+sp3
tecla alt+tab | sp2+sp4

### 11.3. Linhas Handy Tech

O NVDA suporta todas as linhas da Handy Tech quando conectadas via USB ou bluetooth. Para algumas linhas USB mais antigas, será necessário instalar os drivers USB da Handy Tech em seu sistema.

A entrada de braille ainda não é suportada.

A seguir estão as teclas de comando dessa linha para o NVDA. Por favor consulte a documentação da mesma para descrições de onde essas teclas se encontram.

Nome | Tecla
--- | ---
Mover linha braille para trás | esquerda, para cima
Mover linha braille para a frente | Direita, para baixo
Mover linha braille para a linha anterior | b4
Mover linha braille para a linha seguinte | b5
Guiar para a cela braille | sensor
tecla shift+tab | esc
tecla alt | b2+b4+b5
tecla escape | b4+b6
tecla tab | enter
tecla enter | esc+enter
tecla seta acima | leftespaço
tecla seta abaixo | rightespaço
menu do NVDA | b2+b4+b5+b6
configuração da Handy Tech | b4+b8

### 11.4. MDV Lilli

Todas as linhas braille lilli da MDV são suportadas. Não é necessário instalar qualquer driver específico para utilizá-las. Basta conectar a linha e configurar o NVDA para usá-la.

A seguir estão as teclas de comando para esta linha braille com o NVDA. Por favor consulte a documentação da mesma para obter descrições de onde essas teclas se encontram.

Nome | Tecla
--- | ---
Mover Linha Braille para a Frente | LF
Mover Linha Braille para Trás | RG
Mover Linha Braille para Linha Anterior | UP
Mover Linha Braille para Linha Seguinte | DN
Guiar para a Cela Braille | Sensor
Tecla Shift+Tab | SLF
Tecla Tab | SRG
Tecla Alt+Tab | SDN
Tecla Alt+Shift+Tab | SUP

### 11.5. Linhas Braille Baum/Humanware/APH

Várias linhas braille da Baum, HumanWare and APH são suportadas quando conectadas via USB ou bluetooth.

Entre elas estão:

- Baum: SuperVario, PocketVario
- HumanWare: Brailliant, BrailleConnect
- APH: Refreshabraille

Algumas outras linhas braille fabricadas pela Baum podem funcionar, embora ainda não tenham sido testadas.

Caso queira conectar via USB, primeiro deve instalar os drivers USB fornecidos pelo fabricante. Para a APH Refreshabraille, o modo USB deve ser ajustado à série.

A seguir estão as teclas de comando dessa linha para o NVDA. Por favor consulte a documentação da mesma para informações sobre onde essas teclas se encontram.

Nome | Tecla
--- | ---
mover linha braille para trás | d2
mover linha braille para a frente | d5
mover linha braille para a linha anterior | d1
mover linha braille para a linha seguinte | d3
guiar para a cela braille | sensor

Para linhas que tenham joystick:

Nome | Tecla
--- | ---
tecla seta acima | cima
tecla seta abaixo | baixo
tecla seta a esquerda | esquerda
tecla seta a direita | direita
tecla enter | selecionar

### 11.6. hedo ProfiLine USB

A linha USB hedo ProfiLine da hedo Reha-Technik é suportada. Será antes necessário instalar os drivers para USB fornecidos pelo fabricante.

A seguir estão as teclas de comando para esta linha braille com o NVDA. Por favor consulte a documentação da mesma para obter descrições de onde essas teclas se encontram.

Nome | Tecla
--- | ---
Mover Linha Braille para Trás | K1
Mover Linha Braille para a Frente | K3
Mover Linha Braille para a Linha Anterior | B2
Mover linha braille para a linha seguinte | B5
Guiar para a Cela Braille | sensor
Alternar Vínculo do Braille | K2
Leitura Contínua | B6

### 11.7. hedo MobilLine USB

A linha USB hedo MobilLine da hedo Reha-Technik é suportada. Será antes necessário instalar os drivers para USB fornecidos pelo fabricante.

A seguir estão as teclas de comando para esta linha braille com o NVDA. Por favor consulte a documentação da mesma para obter descrições de onde essas teclas se encontram.

Nome | Tecla
--- | ---
Mover Linha Braille para Trás | K1
Mover Linha Braille para a Frente | K3
Mover Linha Braille para a Linha Anterior | B2
Mover linha braille para a linha seguinte | B5
Guiar para a Cela Braille | sensor
Alternar Vínculo do Braille | K2
Leitura Contínua | B6

### 11.8. HumanWare Brailliant BI/B Series

As linhas braille Brailliant BI e B series da HumanWare, incluindo as linhas BI 32, BI 40 e B 80, são suportadas quando conectadas via USB ou bluetooth. Para conectar via USB, você antes precisa instalar os drivers USB fornecidos pelo fabricante.

A seguir estão as teclas de comando para esta linha braille com o NVDA. Por favor consulte a documentação da mesma para obter descrições de onde essas teclas se encontram.

Nome | Tecla
--- | ---
Mover linha braille para trás | esquerda
Mover linha braille para a frente | direita
Mover linha braille para a linha anterior | cima
Mover linha braille para a linha seguinte | baixo
Guiar para a cela braille | sensor
Alternar vínculo do braille | cima+baixo
Tecla seta acima | espaço+ponto1
Tecla seta abaixo | espaço+ponto4
Tecla seta a esquerda | espaço+ponto3
Tecla seta a direita | espaço+ponto6
Menu do NVDA | c1+c3+c4+c5 (comando n)
Tecla shift+tab | espaço+ponto1+ponto3
Tecla tab | espaço+ponto4+ponto6
Tecla alt | espaço+ponto1+ponto3+ponto4 (espaço+m)
Tecla escape | espaço+ponto1+ponto5 (espaço+e)
Tecla enter | ponto8
Tecla windows+d (minimizar todos os applicativos) | c1+c4+c5 (comando d)
Tecla windows | espaço+ponto3+ponto4
Tecla alt+tab | espaço+ponto2+ponto3+ponto4+ponto5 (espaço+t)
Leitura Contínua | c1+c2+c3+c4+c5+c6

### 11.9. HIMS Braille Sense/Braille EDGE Series

O NVDA suporta as linhas Braille Sense e Braille EDGE da Hims quando conectadas via USB ou bluetooth. Caso esteja conectando via USB, você precisará instalar os drivers USB da HIMS em seu sistema. Pode baixá-los no HIMS Resource Center: http://www.hims-inc.com/resource-center/ Nesta página, selecione seu dispositivo e baixe o driver na seção Window-Eyes. Ainda que a seção mencione apenas o Window-Eyes, esse é um driver USB genérico que também funcionará com o NVDA.

A seguir estão as teclas de comando para esta linha braille com o NVDA. Por favor consulte a documentação da mesma para obter descrições de onde essas teclas se encontram.

Nome | Tecla
--- | ---
Mover linha braille para trás | deslocador esquerdo para baixo
Mover linha braille para a frente | deslocador direito para baixo
Mover linha braille para a linha anterior | deslocador esquerdo para cima
Mover linha braille para a linha seguinte | deslocador direito para cima
Guiar para a cela braille | sensor
Tecla shift+tab | ponto1+ponto2+espaço
Tecla alt | ponto1+ponto3+ponto4+espaço
Tecla escape | ponto1+ponto5+espaço
Tecla tab | ponto4+ponto5+espaço
Tecla enter | ponto8
Tecla backspace | ponto7
Tecla seta acima | ponto1+espaço
Tecla seta abaixo | ponto4+espaço
capsLock | ponto1+ponto3+ponto6+espaço
Tecla shift+alt+tab | advance2+advance3+advance1
Tecla alt+tab | advance2+advance3
Tecla end | ponto4+ponto6+espaço
Tecla control+end | ponto4+ponto5+ponto6+espaço
Tecla home | ponto1+ponto3+espaço
Tecla control+home | ponto1+ponto2+ponto3+espaço
Tecla seta a esquerda | ponto3+espaço
Tecla control+shift+seta a esquerda | ponto2+ponto8+espaço+advance1
Tecla control+seta a esquerda | ponto2+espaço
Tecla shift+alt+seta a esquerda | ponto2+ponto7+advance1
Tecla alt+seta a esquerda | ponto2+ponto7
Tecla seta a direita | ponto6+espaço
Tecla control+shift+seta a direita | ponto5+ponto8+espaço+advance1
Tecla control+seta a direita | ponto5+espaço
Tecla shift+alt+seta a direita | ponto5+ponto7+advance1
Tecla alt+seta a direita | ponto5+ponto7
Tecla pageUp | ponto1+ponto2+ponto6+espaço
Tecla control+pageUp | ponto1+ponto2+ponto6+ponto8+espaço
Tecla control+shift+seta acima | ponto2+ponto3+ponto8+espaço+advance1
Tecla control+seta acima | ponto2+ponto3+espaço
Tecla shift+alt+seta acima | ponto2+ponto3+ponto7+advance1
Tecla alt+seta acima | ponto2+ponto3+ponto7
Tecla shift+seta acima | deslocador esquerdo para baixo+espaço
Tecla pageDown | ponto3+ponto4+ponto5+espaço
Tecla control+pageDown | ponto3+ponto4+ponto5+ponto8+espaço
Tecla control+shift+seta abaixo | ponto5+ponto6+ponto8+espaço+advance1
Tecla control+seta abaixo | ponto5+ponto6+espaço
Tecla shift+alt+seta abaixo | ponto5+ponto6+ponto7+advance1
Tecla alt+seta abaixo | ponto5+ponto6+ponto7
Tecla shift+seta abaixo | deslocador direito para baixo+espaço
Tecla delete | ponto1+ponto3+ponto5+espaço
Tecla f1 | ponto1+ponto2+ponto5+espaço
Tecla f3 | ponto1+ponto2+ponto4+ponto8
Tecla f4 | ponto7+advance3
Tecla windows+b | ponto1+ponto2+advance1
Tecla windows+d | ponto1+ponto4+ponto5+advance1

### 11.10. Linha HIMS SyncBraille

O NVDA suporta a linha SyncBraille da HIMS. Você deverá instalar os drivers USB da HIMS em seu sistema.

A seguir estão as teclas de comando para essa linha com o NVDA. Por favor consulte a documentação da mesma para obter descrições de onde essas teclas se encontram.

Nome | Tecla
--- | ---
Mover linha braille para trás | deslocador esquerdo para baixo
Mover linha braille para a frente | deslocador direito para baixo|
Guiar para a cela braille | sensor

### 11.11. Linhas Braille Seika

As linhas braille Seika Versão 3, 4 e 5 (40 celas) e Seika80 (80 celas) da Nippon Telesoft são suportadas. Você pode encontrar mais informações sobre estas linhas em http://www.seika-braille.com/. Antes é necessário instalar os drivers USB fornecidos pelo fabricante.

A seguir estão as teclas de comando para esta linha braille com o NVDA. Por favor consulte a documentação da mesma para obter descrições de onde essas teclas se encontram.

Nome | Tecla
--- | ---
Mover linha braille para trás | direita
Mover linha braille para a frente | esquerda
Mover linha braille para a linha anterior | b3
Mover linha braille para a linha seguinte | b4
Alternar vínculo do braille | b5
Leitura contínua | b6
tab | b1
shift+tab | b2
alt+tab | b1+b2
Menu do NVDA | direita+esquerda
Guiar para a cela braille | sensor

### 11.12. Papenmeier BRAILLEX Novos Modelos

As seguintes linhas braille são suportadas:

- BRAILLEX EL 40c, EL 80c, EL 20c, EL 60c (USB)
- BRAILLEX EL 40s, EL 80s, EL 2d80s, EL 70s, EL 66s (USB)
- BRAILLEX Trio (USB e bluetooth)

Caso o BrxCom esteja instalado, o NVDA irá usá-lo. BrxCom é uma ferramenta que lhe permite usar a entrada Braille independentemente de um leitor de telas. Uma nova versão do BrxCom que funciona com o NVDA será lançada pela Papenmeier dentro de pouco tempo. Todavia, a entrada de braille é suportada pelo modelo Trio mesmo sem o BrxCom.

Muitos dispositivos possuem uma Easy Access Bar (EAB) (Barra de Acesso Fácil), que propicia uma operacionalidade intuitiva e rápida. A EAB pode ser movida em quatro direções, sendo que cada direção possui 2 estados. As série c- é a única excessão a esta regra.

A series-c e algumas outras linhas braille possuem duas linhas de sensores na qual a linha de cima é usada para informar a formatação. Segurando-se um dos sensores de cima e pressionando a EAB em dispositivos da series-c emulará o segundo estado alternável. Ao pressionar e manter pressionada as teclas cima, baixo, direita e esquerda (ou EAB) faz com que a ação correspondente seja repetida.

Geralmente, encontram-se disponíveis as seguintes teclas nestas linhas braille:

Nome | Tecla
--- | ---
l1 | Tecla frontal esquerda
l2 | Tecla traseira esquerda
r1 | Tecla frontal direita
r2 | Tecla traseira direita
up | 1 passo acima
up2 | 2 passos acima
left | 1 passo à esquerda
left2 | 2 passos à esquerda
right | 1 passo à direita
right2 | 2 passos à direita
dn | 1 passo abaixo
dn2 | 2 passos abaixo

A seguir estão os comandos dos referidos modelos Papenmeier para o NVDA:

Nome | Tecla
--- | ---
Mover linha braille para trás | esquerda
Mover linha braille para a frente | direita
Mover linha braille para a linha anterior | cima
Mover linha braille para a linha seguinte | baixo
Guiar para a cela braille | sensor
Anunciar o caractere atual em revisão | l1
Ativar o objeto de navegação atual | l2
Mover para a revisão plana/foco | r1
Anunciar o título | l1+cima
Anunciar a barra de Status | l2+baixo
Mover para o objeto pai | up2
Mover para o primeiro objeto filho | dn2
Mover para o objeto anterior | left2
Mover para o objeto seguinte | right2
Anunciar formatação do texto | linha de sensores de cima

### 11.13. Papenmeier Braille BRAILLEX Modelos Antigos

As seguintes linhas braille são suportadas:

- BRAILLEX EL 80, EL 2D-80, EL 40 P
- BRAILLEX Tiny, 2D Screen

Tenha em conta que essas linhas só podem ser conectadas através de uma porta serial. Portanto, você deve selecionar a porta por meio da qual conectará a linha logo depois de escolher esse driver no Diálogo de Opções de Braille.

Alguns desses dispositivos possuem uma Easy Access Bar (EAB) (Barra de Acesso Fácil), que propicia uma operacionalidade intuitiva e rápida. A EAB pode ser movida em quatro direções, sendo que cada direção possui 2 modos. Ao pressionar e manter pressionada as teclas cima, baixo, direita e esquerda (ou EAB) faz com que a ação correspondente seja repetida.

Certos dispositivos mais antigos não possuem uma EAB; as teclas frontais são usadas em seu lugar.

Geralmente, as seguintes teclas estão disponíveis nestas linhas braille:

Nome | Tecla
--- | ---
l1 | Tecla frontal esquerda
l2 | Tecla traseira esquerda
r1 | Tecla frontal direita
r2 | Tecla traseira direita
up | 1 passo acima
up2 | 2 passos acima
left | 1 passo à esquerda
left2 | 2 passos à esquerda
right | 1 passo à direita
right2 | 2 passos à direita
dn | 1 passo abaixo
dn2 | 2 passos abaixo

A seguir estão os comandos Papenmeier atribuidos para o NVDA: Dispositivos que possuem EAB:

Nome | Tecla
--- | ---
Mover linha braille para trás | left
Mover linha braille para a ffrente | right
Mover linha braille para a linha anterior | up
Mover linha braille para a linha seguinte | dn
Guiar para a cela braille | sensor
Anunciar o caractere atual em revisão | l1
Ativar o atual objeto de navegação | l2
Mover para a revisão plana/foco | r1
Anunciar título | l1up
Ler Barra de Status | l2down
Mover para o objeto pai | up2
Mover para o primeiro objeto filho | dn2
Mover para o objeto seguinte | right2
Mover para o objeto anterior | left2
Anunciar formatação de texto | Upper routing strip

BRAILLEX Tiny:

Nome | Tecla
--- | ---
Anunciar o caractere atual revisão | l1
Ativar o atual objeto de navegação | l2
Mover linha braille para trás | left
Mover linha braille para a frente | right
Mover linha braille para a linha anterior | up
Mover linha braille para a linha seguinte | dn
Alternar vínculo do braille | r2
Mover para a revisão plana/foco | r1
Mover para o objeto pai | r1+up
Mover para o primeiro objeto filho | r1+dn
Mover para o objeto anterior | r1+left
Mover para o objeto seguinte | r1+right
Anunciar formatação de texto | reportf

BRAILLEX 2D Screen:

Nome | Tecla
--- | ---
Anunciar o caractere atual em revisão | l1
Ativar o objeto de navegação atual | l2
Alternar vínculo do braille | r2
Anunciar formatação de texto | reportf
Mover linha braille para a linha anterior | up
Mover linha braille para trás | left
Mover para a revisão plana/foco | r1
Mover linha braille para a frente | right
Mover linha braille para a linha seguinte | dn
Mover para o próximo objeto | left2
Mover para o objeto pai | up2
Mover para o primeiro objeto filho | dn2
Mover para o objeto anterior | right2

### 11.14. HumanWare BrailleNote

O NVDA suporta os notetakers BrailleNote da Humanware quando usados com função de terminal braille para leitores de telas. Os seguintes modelos são suportados:

- BrailleNote Clássico (conecção apenas por porta serial)
- BrailleNote PK (conecção por porta serial e bluetooth)
- BrailleNote MPower (conecção por porta serial e bluetooth)
- BrailleNote Apex (conecção USB e Bluetooth )

Se seu dispositivo suporta mais de um tipo de conecção, ao conectar seu BrailleNote para usar com o NVDA, você precisa configurá-lo como porta de terminal braille nas opções de terminal braille. Por favor consulte o manual do BrailleNote para mais detalhes. No NVDA, poderá também ser necessário configurar a porta no Diálogo das Opções de Braille. Caso esteja conectando via USB ou bluetooth, você pode configurar a porta para "Automático", "USB" ou "Bluetooth", dependendo das opções disponíveis. Caso conecte usando uma ligação por porta serial (ou um conversor de USB para serial) ou se nenhuma das opções anteriores aparece, você deve escolher explicitamente a porta de comunicação a ser usada na lista de portas de hardware.

Antes de conectar seu BrailleNote Apex usando sua interface para cliente USB, você precisa instalar os drivers fornecidos pela HumanWare.

A seguir estão os comandos BrailleNote atribuidos para o NVDA. Por favor consulte a documentação de seu BrailleNote para informações sobre onde essas teclas se encontram.

Nome | Tecla
--- | ---
Mover linha braille para trás | back
Mover linha braille para a frente | advance
Mover linha braille para a linha anterior | previous
Mover linha braille para a linha seguinte | next
Guiar para a cela braille | sensor
Alternar vínculo do braille | previous+next
Tecla seta acima | espaço+ponto1
Tecla seta abaixo | espaço+ponto4
Tecla seta a esquerda | espaço+ponto3
Tecla seta a direita | espaço+ponto6
Tecla page up | espaço+ponto1+ponto3
Tecla page down | espaço+ponto4+ponto6
Tecla home | espaço+ponto1+ponto2
Tecla end | espaço+ponto4+ponto5
Comando control+home | espaço+ponto1+ponto2+ponto3
Comando control+end | espaço+ponto4+ponto5+ponto6
Tecla espaço | espaço
Tecla enter | espaço+ponto8
Tecla backspace | espaço+ponto7
Tecla tab | espaço+ponto2+ponto3+ponto4+ponto5 (espaço+t)
Comando shift+tab | espaço+ponto1+ponto2+ponto5+ponto6
Tecla Windows | espaço+ponto2+ponto4+ponto5+ponto6 (espaço+w)
Tecla alt | espaço+ponto1+ponto3+ponto4 (espaço+m)
Alternar ajuda de entrada | espaço+ponto1+ponto2+ponto5 (espaço+h)

### 11.15. BRLTTY

BRLTTY é um programa adicional que pode ser usado para suportar muito mais linhas Braille. Para utilizá-lo, será necessário instalar o BRLTTY para o Windows. Você deverá baixar e instalar o último pacote de instalação, cuja denominação é algo como, brltty-win-4.2-2.exe. Quando configurar a linha e porta a utilizar, certifique-se de prestar muita atenção às instruções, especialmente se utiliza uma linha USB e já tem os drivers do fabricante instalados.

Para as linhas que possuem um teclado braille, o BRLTTY atualmente controla por si próprio a entrada de braille. Portanto, a configuração da tabela braille para entrada no NVDA não é relevante.

A seguir encontram-se os comandos do BRLTTY para o NVDA. Por favor consulte as tabelas de documentação de teclas para o BRLTTY para obter informações sobre como estão mapeados os comandos do BRLTTY para controlar cada linha braille.

Nome | Comando BRLTTY
Mover linha braille para trás | fwinlt (caminha uma janela à esquerda)
Mover linha braille para a frente | fwinrt (Caminha uma janela à direita)
Mover linha braille para a linha anterior | lnup (sobe uma linha)
Mover linha braille para a linha seguinte | lndn (dece uma linha)
Guiar para a cela braille | route (lleva o cursor ao caractere)

## 12. Tópicos Avançados

### 12.1. Personalização avançada da Pronúncia de sinais

É possível personalizar a pronúncia da pontuação e de outros sinais para além do que pode ser feito usando o Diálogo de Pronúncia de Pontuação e Sinais. Por exemplo, você pode especificar se um sinal puro deve ser enviado para o sintetizador ( isto é, provocar uma pausa ou mudança na inflecção) e também pode adicionar sinais personalizados.

Para fazer isso, é necessário editar o arquivo de informação de pronúncia de sinais na pasta de suas configurações do usuário. O arquivo é denominado symbols-xx.dic, onde xx representa o código do idioma. O formato desse arquivo está documentado na seção sobre Pronúncia de Sinais do Guia do Desenvolvedor que está disponível na seção Desenvolvimento na página do NVDA. Não é possível, todavia, definir sinais complexos.

## 13. Informação Adicional

Se desejar informação adicional ou assistência referente ao NVDA, visite por favor a Página Web do NVDA em http://www.nvda-project.org/. Aqui encontrará documentação adicional, bem como suporte técnico e recursos das comunidades. Este site também fornece informações e recursos sobre o desenvolvimento do NVDA.

Você pode igualmente obter informações e tirar dúvidas sobre o NVDA na lista de discussão do nvda em português. Para se inscrever nesta lista, envie um e-mail em branco e sem assunto para o enderesso: nvdaemportugues+subscribe@googlegroups.com. (note que embora o link neste documento apareça quebrado, é necessário ignorar a forma que aqui aparece e recolher o enderesso por inteiro(

Há ainda o cite http://www.megatts.com, onde é possível obter informações sobre a acessibilidade em geral, porém o NVDA recebe apoio e destaque especiais.

Para conhecer todas as novidades, mudanças e correções introduzidas, consulte o arquivo das novidades que pode ser encontrado no sub-menu ajuda do menu NVDA.