# என்விடிஏ 2014.3 கட்டளைகளுக்கான விரைவுக் குறிப்பு

## என்விடிஏவைத் துவக்குதல்

### என்விடிஏ தொடு சைகைகள்

#### தொடு நிலைகள்

தொடு நிலைகளை மாற்றியமைக்க, ஒரு மூவிரல் தட்டுதலை செயற்படுத்தவும்.

### அடிப்படை என்விடிஏ கட்டளைகள்

பெயர் | மேசைக்கணினி விசை | மடிக்கணினி விசை | தொடு | விளக்கம்
--- | --- | --- | --- | ---
பேச்சை நிறுத்துக | கட்டுப்பாடு | கட்டுப்பாடு | இருவிரல் தட்டுதல் | உடனடியாக பேச்சை நிறுத்திக் கொள்ளும்
பேச்சைத் தற்காலிகமாக நிறுத்துக | மாற்றழுத்தி | மாற்றழுத்தி | ஏதுமில்லை | மாற்றழுத்தி விசையை அழுத்தினால், உடனடியாக பேச்சைத் தற்காலிகமாக நிறுத்திக் கொள்ளும். மீண்டும் மாற்றழுத்தி விசையை அழுத்தினால், நிறுத்திய இடத்திலிருந்து பேச்சைத் தொடரும் (இதற்கு பேச்சொலிப்பானின் ஆதரவு தேவை)
என்விடிஏ பட்டியல் | என்விடிஏ+n | என்விடிஏ+n | இருவிரல் இரு முறைத் தட்டுதல் | பல அமைப்புகள் உரையாடல்களை இயக்கவும், உதவி பெறவும், என்விடிஏவை விட்டு வெளியேறவும், என்விடிஏ பட்டியலைத் தோற்றுவிக்கும்
பேச்சு நிலையை மாற்றுக | என்விடிஏ+s | என்விடிஏ+s | ஏதுமில்லை | பேசு, சிற்றொலிகளை எழுப்பு, நிறுத்துக, ஆகிய மூன்று நிலைகளுக்கு ஊடாகச் சுழற்றும்
உள்ளீடு உதவியை இயக்குக, அல்லது நீக்குக | என்விடிஏ+1 | என்விடிஏ+1 | ஏதுமில்லை | இந்நிலையில் விசைகளுடன் கட்டப்பட்டுள்ள என்விடிஏ விசைக் கட்டளைகளை விளக்கும்
என்விடிஏவை விட்டு வெளியேறுக | என்விடிஏ+q | என்விடிஏ+q | ஏதுமில்லை | என்விடிஏவை விட்டு வெளியேறும்
விசையை நேரடியாக அனுப்புக | என்விடிஏ+f2 | என்விடிஏ+f2 | ஏதுமில்லை | இவ்விசைக்குப் பிறகு அழுத்தப்படும் விசை, அது என்விடிஏ கட்டளை விசையாக இருப்பினும், அதை என்விடிஏ கையாளாமல், கணினிக்கு நேரடியாக அனுப்பி வைக்கும்
பயன்பாட்டின் தூங்கு நிலையை இயக்குக, அல்லது நிறுத்துக | என்விடிஏ+மாற்றழுத்தி+s | | என்விடிஏ+மாற்றழுத்தி+z | ஏதுமில்லை | ஒரு பயன்பாட்டிற்கான பேச்சையும், பிரெயில் காட்சியமைவையும் நிறுத்தும். இவ்விசையை மீண்டும் அழுத்தினால், பேச்சையும், பிரெயில் காட்சியமைவையும் மீண்டும் இயக்கும். பயன்பாடுகளுக்கென்று தனிப்பட்ட பேச்சு வசதி இருக்கும் நிலையில் இது பயன்படும்

### கணினித் தகவலை அறிவித்தல்

பெயர் | விசை | விளக்கம்
--- | --- | ---
தேதி/நேரம் அறிவிப்பு | என்விடிஏ+f12 | ஒருமுறை அழுத்தினால், தற்போதைய நேரத்தை அறிவிக்கும்; இருமுறை அழுத்தினால், இன்றைய தேதியை அறிவிக்கும்
மின்கல நிலைமை அறிவிப்பு | என்விடிஏ+மாற்றழுத்தி+b | மாறுதிசை மின்னோட்டம், அல்லது மின்கலம் செயலிலுள்ளதா என்று அறிவிக்கும். மின்கலமாக இருந்தால், அதன் தற்போதைய சேமிப்பு அளவை அறிவிக்கும்
பிடிப்புப்பலகை உரை அறிவிப்பு | என்விடிஏ+c | பிடிப்புப்பலகையில் உரை ஏதுமிருந்தால், அதை அறிவிக்கும்

## என்விடிஏவுடன் வழிநடத்தல்

### கணினிக் குவிமையத்தைக் கொண்டு வழிநடத்தல்

பெயர் | மேசைக்கணினி விசை | மடிக்கணினி விசை | விளக்கம்
--- | --- | --- | ---
தற்போதைய குவிமையத்தை அறிவிக்கவும் | என்விடிஏ+தத்தல் | என்விடிஏ+தத்தல் | குவிமையத்தில் இருக்கும் பொருளையோ, கட்டுப்பாட்டையோ அறிவிக்கும். இருமுறை அழுத்தினால், அறிவிப்பை எழுத்துகளாகப் படிக்கும்
தலைப்பை அறிவிக்கவும் | என்விடிஏ+t | என்விடிஏ+t | முன்னணியில் இருக்கும் சாளரத்தின் தலைப்பைப் படிக்கும். இருமுறை அழுத்தினால், தலைப்பை எழுத்துகளாகப் படிக்கும். மும்முறை அழுத்தினால், தலைப்பைப் பிடிப்புப்பலகைக்கு படியெடுக்கும்
இயக்கத்திலிருக்கும் சாளரத்தை அறிவிக்கவும் | என்விடிஏ+b | என்விடிஏ+b | இயக்கத்திலிருக்கும் சாளரத்தின் உரைகளையும், கட்டுப்பாட்டுப் பொருட்களையும் அறிவிக்கும்
நிலைமைப்பட்டையை அறிவிக்கவும் | என்விடிஏ+முடிவு | என்விடிஏ+மாற்றழுத்தி+முடிவு | நிலைமைப்பட்டை இருந்தால், அதைப் படிக்கும். வழிகாட்டிப் பொருளையும் அவ்விடத்திற்கு நகர்த்தும்

### கணினிச் சுட்டியுடன் வழிநடத்தல்

பெயர் | மேசைக்கணினி விசை | மடிக்கணினி விசை | விளக்கம்
--- | --- | --- | ---
எல்லாம் படிக்கவும் | என்விடிஏ+கீழம்பு | என்விடிஏ+a | கணினிச் சுட்டி இருக்குமிடத்திலிருந்து ஆவணத்தை முழுமையாகப் படிக்கும். அப்படிப் படிக்கும்பொழுது, கணினிச் சுட்டியும் உடன் நகரும்
தற்போதைய வரியைப் படிக்கவும் | என்விடிஏ+மேலம்பு | என்விடிஏ+l | கணினிச் சுட்டி இருக்கும் வரியைப் படிக்கும். இருமுறை அழுத்தினால், வரியை எழுத்துகளாகப் படிக்கும்
தெரிவாகியுள்ள உரையைப் படிக்கவும் | என்விடிஏ+மாற்றழுத்தி+மேலம்பு | என்விடிஏ+மாற்றழுத்தி+s | தற்பொழுது தெரிவாகியிருக்கும் உரையைப் படிக்கும்

ஒரு அட்டவணைக்குள் இருக்கும்பொழுது, கீழ் கண்ட விசைக் கட்டளைகளைப் பயன்படுத்தலாம்:

பெயர் | விசை | விளக்கம்
--- | --- | ---
முந்தைய செங்குத்து வரிசைக்குச் செல்க | நிலைமாற்றி+கட்டுப்பாடு+இடதம்பு | தற்போதைய கிடை வரிசையில் இருந்து கொண்டே, முந்தைய செங்குத்து வரிசைக்குக் கணினிச் சுட்டியை நகர்த்தும்
அடுத்த செங்குத்து வரிசைக்குச் செல்க | நிலைமாற்றி+கட்டுப்பாடு+வலதம்பு | தற்போதைய கிடை வரிசையில் இருந்து கொண்டே, அடுத்த செங்குத்து வரிசைக்குக் கணினிச் சுட்டியை நகர்த்தும்
முந்தைய கிடை வரிசைக்குச் செல்க | நிலைமாற்றி+கட்டுப்பாடு+மேலம்பு | தற்போதைய செங்குத்து வரிசையில் இருந்து கொண்டே, முந்தைய கிடை வரிசைக்குக் கணினிச் சுட்டியை நகர்த்தும்
அடுத்த கிடை வரிசைக்குச் செல்க | நிலைமாற்றி+கட்டுப்பாடு+கீழம்பு | தற்போதைய செங்குத்து வரிசையில் இருந்து கொண்டே, முந்தைய கிடை வரிசைக்குக் கணினிச் சுட்டியை நகர்த்தும்

### பொருள் வழிநடத்தல்

பெயர் | மேசைக்கணினி விசை | மடிக்கணினி விசை | தொடு | விளக்கம்
--- | --- | --- | --- | ---
தற்போதைய பொருளை அறிவிக்கவும் | என்விடிஏ+எண் திட்டு 5 | என்விடிஏ+மாற்றழுத்தி+o | ஏதுமில்லை | தற்போதைய பொருளை அறிவிக்கும். இருமுறை அழுத்தினால், தகவலை எழுத்துகளாக படிக்கும். மும்முறை அழுத்தினால், பொருளின் தகவலையும், மதிப்பையும் பிடிப்புப்பலகைக்கு படியெடுக்கும்
பொருளைக் கொண்ட பொருளுக்கு நகர்க | என்விடிஏ+எண் திட்டு 8 | என்விடிஏ+மாற்றழுத்தி+மேலம்பு | மேல் சுண்டுதல் (பொருள் நிலை) | வழிகாட்டிப் பொருளைக் கொண்ட பொருளுக்கு நகரும்
முந்தைய பொருளுக்கு நகர்க | என்விடிஏ+எண் திட்டு 4 | என்விடிஏ+மாற்றழுத்தி+இடதம்பு | இடது சுண்டுதல் (பொருள் நிலை) | தற்போதைய வழிகாட்டிப் பொருளின் முந்தைய பொருளுக்கு நகரும்
அடுத்தப் பொருளுக்கு நகர்க | என்விடிஏ+எண் திட்டு 6 | என்விடிஏ+மாற்றழுத்தி+வலதம்பு | வலது சுண்டுதல் (பொருள் நிலை) | தற்போதைய வழிகாட்டிப் பொருளின் அடுத்த பொருளுக்கு நகரும்
உள்ளிருக்கும் முதற்பொருளுக்கு நகர்க | என்விடிஏ+எண் திட்டு2 | என்விடிஏ+மாற்றழுத்தி+கீழம்பு | கீழ் சுண்டுதல் (பொருள் நிலை) | வழிகாட்டிப் பொருளுக்குள் இருக்கும் முதல் பொருளுக்கு நகரும்
குவிமையத்திலிருக்கும் பொருளுக்கு நகர்க | என்விடிஏ+எண் திட்டு கழித்தல் | என்விடிஏ+பின் நகர்க | ஏதுமில்லை | கணினிக் குவிமையத்திலிருக்கும் பொருளுக்கு நகர்ந்து, அப்பொருளில், கணினிச் சுட்டியிருந்தால், அவ்விடத்திற்கு மறுபரிசீலனைச் சுட்டியையும் நகர்த்தும்
தற்போதைய வழிகாட்டிப் பொருளை இயக்குக | என்விடிஏ+எண் திட்டு உள்ளிடு | என்விடிஏ+உள்ளிடு | இரு முறைத் தட்டுதல் | கணினிக் குவிமையத்தில் இருக்கும் ஒரு பொருளை சொடுக்கி/உள்ளிடு விசை எப்படி இயக்குமோ, அவ்வியக்கத்தை நிகழ்த்தும்
தற்போதைய மறுபரிசீலனை நிலைக்கு, கணினிக் குவிமையத்தை, அல்லது சுட்டியை நகர்த்துக | என்விடிஏ+மாற்றழுத்தி+எண் திட்டு கழித்தல் | என்விடிஏ+மாற்றழுத்தி+பின் நகர்க | ஏதுமில்லை | ஒருமுறை அழுத்தினால், கணினிக் குவிமையத்தைத் தற்போதைய வழிகாட்டிப் பொருளுக்கு நகர்த்தும், இருமுறை அழுத்தினால், கணினிச் சுட்டியை, மறுபரிசீலனைச் சுட்டிக்கு நகர்த்தும்
மறுபரிசீலனைச் சுட்டியின் இருப்பிடத்தை அறிவிக்கவும் | என்விடிஏ+எண் திட்டு அழி | என்விடிஏ+அழி | ஏதுமில்லை | மறுபரிசீலனைச் சுட்டியின் கீழிருக்கும் உரை, அல்லது பொருளின் இருப்பிடம் குறித்த தகவலை அறிவிக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு ஆவணத்தில் எத்தனை விழுக்காடு, பக்கத்தின் விளிம்பிலிருந்து எத்தனைத் தொலைவு, அல்லது திரையின் துல்லிய நிலை போன்றவைகளை அறிவிக்கும். இரு முறை அழுத்தினால், கூடுதல் தகவல்களை அறிவிக்கும்.

### உரை மறுபரிசீலனை

பெயர் | மேசைக்கணினி விசை | மடிக்கணினி விசை | தொடு | விளக்கம்
--- | --- | --- | --- | ---
மறுபரிசீலனையில் இருக்கும் மேல் வரிக்கு நகர்க | மாற்றழுத்தி+எண் திட்டு 7 | என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+தொடக்கம் | ஏதுமில்லை | மறுபரிசீலனைச் சுட்டியை மேல் வரிக்கு நகர்த்தும்
மறுபரிசீலனையில் இருக்கும் முந்தைய வரிக்கு நகர்க | என்விடிஏ+எண் திட்டு 7 | என்விடிஏ+மேலம்பு | மேல் சுண்டுதல் (உரை நிலை) | மறுபரிசீலனைச் சுட்டியை முந்தைய வரிக்கு நகர்த்தும்
தற்போதைய வரியை அறிவிக்கவும் | எண் திட்டு 8 | என்விடிஏ+மாற்றழுத்தி+முற்றுப் புள்ளி | ஏதுமில்லை | மறுபரிசீலனைச் சுட்டியினிடத்திலிருக்கும் வரியைப் படிக்கும், இருமுறை அழுத்தினால், வரியை எழுத்துகளாகப் படிக்கும், மும்முறை அழுத்தினால், வரியை எழுத்து விளக்கங்களைக் கொண்டுப் படிக்கும்
மறுபரிசீலனையில் இருக்கும் அடுத்த வரிக்கு நகர்க | எண் திட்டு 9 | என்விடிஏ+கீழம்பு | கீழ் சுண்டுதல் (உரை நிலை) | மறுபரிசீலனைச் சுட்டியை அடுத்த வரிக்கு நகர்த்தும்
மறுபரிசீலனையில் இருக்கும் கீழ் வரிக்கு நகர்க | மாற்றழுத்தி+எண் திட்டு 9 | என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+முடிவு | ஏதுமில்லை | மறுபரிசீலனைச் சுட்டியை கீழ் வரிக்கு நகர்த்தும்
மறுபரிசீலனையில் இருக்கும் முந்தைய சொல்லிற்கு நகர்க | எண் திட்டு 4 | என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+இடதம்பு | இருவிரல் இடது சுண்டுதல் (உரை நிலை) | மறுபரிசீலனைச் சுட்டியை முந்தைய சொல்லிற்கு நகர்த்தும்
மறுபரிசீலனையில் இருக்கும் தற்போதைய சொல்லை அறிவிக்கவும் | எண் திட்டு 5 | என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+முற்றுப் புள்ளி | ஏதுமில்லை | மறுபரிசீலனைச் சுட்டியினிடத்திலிருக்கும் சொல்லைப் படிக்கும், இருமுறை அழுத்தினால், அச்சொல்லை எழுத்துகளாகப் படிக்கும், மும்முறை அழுத்தினால், அச்சொல்லை எழுத்து விளக்கங்களைக் கொண்டுப் படிக்கும்
மறுபரிசீலனையில் இருக்கும் அடுத்த சொல்லிற்கு நகர்க | எண் திட்டு 6 | என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+வலதம்பு | இருவிரல் வலது சுண்டுதல் (உரை நிலை) | மறுபரிசீலனைச் சுட்டியை அடுத்த சொல்லிற்கு நகர்த்தும்
மறுபரிசீலனையில் இருக்கும் வரியின் துவக்கத்திற்கு நகர்க | மாற்றழுத்தி+எண் திட்டு 1 | என்விடிஏ+தொடக்கம் | ஏதுமில்லை | மறுபரிசீலனைச் சுட்டியை வரியின் துவக்கத்திற்கு நகர்த்தும்
மறுபரிசீலனையில் இருக்கும் முந்தைய எழுத்திற்கு நகர்க | எண் திட்டு 1 | என்விடிஏ+இடதம்பு | இடது சுண்டுதல் (உரை நிலை) | மறுபரிசீலனைச் சுட்டியை முந்தைய எழுத்திற்கு நகர்த்தும்
மறுபரிசீலனையில் இருக்கும் தற்போதைய எழுத்தை அறிவிக்கவும் | எண் திட்டு 2 | என்விடிஏ+முற்றுப் புள்ளி | ஏதுமில்லை | மறுபரிசீலனைச் சுட்டியினிடத்திலிருக்கும் எழுத்தைப் படிக்கும், இருமுறை அழுத்தினால், அவ்வெழுத்திற்கான விளக்கத்தைப் படிக்கும், மும்முறை அழுத்தினால், அவ்வெழுத்திற்கான எண் மதிப்பை அறிவிக்கும்
மறுபரிசீலனையில் இருக்கும் அடுத்த எழுத்திற்கு நகர்க | எண் திட்டு 3 | என்விடிஏ+வலதம்பு | வலது சுண்டுதல் (உரை நிலை) | மறுபரிசீலனைச் சுட்டியை அடுத்த எழுத்திற்கு நகர்த்தும்
மறுபரிசீலனையில் இருக்கும் வரியின் முடிவிற்கு நகர்க | மாற்றழுத்தி+எண் திட்டு 3 | என்விடிஏ+முடிவு | ஏதுமில்லை | மறுபரிசீலனைச் சுட்டியை வரியின் முடிவிற்கு நகர்த்தும்
மறுபரிசீலனைச் சுட்டியைக் கொண்டு எல்லாம் படிக்கவும் | எண் திட்டு கூட்டல் | என்விடிஏ+மாற்றழுத்தி+a | மூவிரல் கீழ் சுண்டுதல் (உரை நிலை) | மறுபரிசீலனைச் சுட்டியினிடத்திலிருந்து எல்லாவற்றையும் படிக்கும். மறுபரிசீலனைச் சுட்டியும் உடன் நகரும்
மறுபரிசீலனைச் சுட்டியினிடத்திலிருந்து படியெடுக்கவும் | என்விடிஏ+f9 | என்விடிஏ+f9 | ஏதுமில்லை | மறுபரிசீலனைச் சுட்டியினிடத்திலிருந்து படியெடுக்கத் துவக்கத்தைக் குறித்துக் கொள்ளும். ஆனால், அடுத்ததாக விளக்கப்படும் என்விடிஏ+f10 விசையை அழுத்திய பிறகுதான், உரை, பிடிப்புப்பலகைக்குப் படியெடுக்கப்படும்
மறுபரிசீலனைச் சுட்டி வரை படியெடுக்கவும் | என்விடிஏ+f10 | என்விடிஏ+f10 | ஏதுமில்லை | என்விடிஏ+f9 விசை மூலம் குறிக்கப்பட்ட துவக்கத்திலிருந்து, தற்போதைய மறுபரிசீலனைச் சுட்டியினிடம் வரை பிடிப்புப்பலகைக்கு படியெடுக்கும்
உரையின் வடிவூட்டத்தை அறிவிக்கவும் | என்விடிஏ+f | என்விடிஏ+f | ஏதுமில்லை | மறுபரிசீலனைச் சுட்டியினிடத்திலிருக்கும் உரையின் வடிவூட்டத்தை அறிவிக்கும்

### மறுபரிசீலனை நிலைகள்

பெயர் | மேசைக்கணினி விசை | மடிக்கணினி விசை | தொடு | விளக்கம்
--- | --- | --- | --- | ---
அடுத்த மறுபரிசீலனை நிலைக்கு மாறுக | என்விடிஏ+எண் திட்டு 7 | என்விடிஏ+பக்கம் மேல் | இருவிரல் மேல் சுண்டுதல் | கிடைப்பிலிருக்கும் அடுத்த மறுபரிசீலனை நிலைக்கு மாறுகிறது
முந்தைய மறுபரிசீலனை நிலைக்கு மாறுக | என்விடிஏ+எண் திட்டு 1 | என்விடிஏ+பக்கம் கீழ் | இருவிரல் கீழ் சுண்டுதல் | கிடைப்பிலிருக்கும் முந்தைய மறுபரிசீலனை நிலைக்கு மாறுகிறது

### சொடுக்கியுடன் வழிநடத்தல்

பெயர் | மேசைக்கணினி விசை | மடிக்கணினி விசை | விளக்கம்
--- | --- | --- | ---
இடது சொடுக்கு | எண் திட்டு வகுத்தல் | என்விடிஏ+இட அடைப்பு | சொடுக்கியின் இடதுப் பொத்தான் ஒருமுறை சொடுக்கப்படும். இயல்பான இரட்டை சொடுக்கிற்கு, இப்பொத்தானை இருமுறை அழுத்தவும்
இடது சொடுக்குப் பூட்டு | மாற்றழுத்தி+எண் திட்டு வகுத்தல் | என்விடிஏ+மாற்றழுத்தி+இட அடைப்பு | ஒருமுறை அழுத்தினால், சொடுக்கியின் இடதுப் பொத்தான் பூட்டப்படும். பூட்டைத் திறக்க, இவ்விசையை மீண்டும் ஒருமுறை அழுத்தவும். பொருளை இழுக்க, இவ்விசையை அழுத்தியபின், சொடுக்கியையோ, சொடுக்கியின் வழிக் கட்டளைகளையோ பயன்படுத்தலாம்
வலது சொடுக்கு | எண் திட்டு பெருக்கல் | என்விடிஏ+வல அடைப்பு | சொடுக்கியின் வலது பொத்தான் ஒருமுறை சொடுக்கப்படும்
வலது சொடுக்குப் பூட்டு | மாற்றழுத்தி+எண் திட்டு பெருக்கல் | என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+வல அடைப்பு | ஒருமுறை அழுத்தினால், சொடுக்கியின் வலது பொத்தான் பூட்டப்படும். பூட்டைத் திறக்க, இவ்விசையை மீண்டும் ஒருமுறை அழுத்தவும். பொருளை இழுக்க, இவ்விசையை அழுத்தியபின், சொடுக்கியையோ, சொடுக்கியின் வழிக் கட்டளைகளையோ பயன்படுத்தலாம்
தற்போதைய வழிகாட்டிப் பொருளுக்கு சொடுக்கியை நகர்த்துக | என்விடிஏ+எண் திட்டு வகுத்தல் | என்விடிஏ+மாற்றழுத்தி+m | சொடுக்கியின் குறிமுள்ளைத் தற்போதைய வழிகாட்டிப் பொருளுக்கும், மறுபரிசீலனைச் சுட்டிக்கும் நகர்த்தும்
சொடுக்கியின் கீழிருக்கும் பொருளுக்கு நகர்த்துக | என்விடிஏ+எண் திட்டு பெருக்கல் | என்விடிஏ+மாற்றழுத்தி+n | வழிகாட்டிப் பொருளை, தற்பொழுது சொடுக்கியின் கீழிருக்கும் பொருளுக்கு நகர்த்தும்

## உலாவும் நிலை

பெயர் | விசை | விளக்கம்
--- | --- | ---
உலாவும் நிலை, குவிமைய நிலைகளுக்கிடையே மாற்றுக | என்விடிஏ+இடைவெளி | உலாவும் நிலை, குவிமைய நிலை ஆகிய இருநிலைகளுக்கிடையே மாற்றியமைக்கும்
குவிமைய நிலையை விட்டு வெளியேறுக | விடுபடு | குவிமைய நிலையிலிருக்கும்பொழுது இவ்விசையை அழுத்தினால், உலாவும் நிலைக்கு மாறும்
உலாவும் நிலை ஆவணத்தைப் புத்தாக்குக | என்விடிஏ+f5 | ஆவணத்தின் சில உள்ளடக்கப் பகுதிகள் திரையில் சரிவர தோன்றாதபொழுது, ஆவணத்தை மறுஏற்றம் செய்யும்
கண்டுபிடிக்கவும் | என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+f | தற்போதைய ஆவணத்தில் ஒரு உரையைக் கண்டுபிடிக்க, இவ்விசையை அழுத்தினால், கண்டுபிடித்தலுக்கான உரையாடல் பெட்டி தோன்றும்
அடுத்ததைக் கண்டுபிடிக்கவும் | என்விடிஏ+f3 | ஏற்கனவே தேடிய உரையின் அடுத்த மறுதோற்றம் எங்கிருக்கிறது என்று கண்டுபிடிக்கும்
முந்தையதைக் கண்டுபிடிக்கவும் | என்விடிஏ+மாற்றழுத்தி+f3 | ஏற்கனவே தேடிய உரையின் மறுதோற்றம் முந்தையதாக எங்கிருக்கிறது என்று கண்டுபிடிக்கும்
நெடுவிளக்கத்தைத் திறவுக | என்விடிஏ+d | தற்போதைய அங்கத்திற்கு நெடுவிளக்கம் ஏதேனும் இருந்தால், அதை அறிவிக்க, புதிய சாளரம் ஒன்றைத் திறக்கும்.

### ஒற்றை எழுத்துடன் வழிநடத்தல்

உலாவும் நிலையில், கீழ் கண்ட விசைகளை அழுத்தினால், அடுத்ததாகத் தோன்றும் அவயவத்திற்குச் செல்லும். மாற்றழுத்தி விசையுடன் இவ்விசைகளை சேர்த்து அழுத்தினால், முந்தைய அவயவத்திற்குச் செல்லும்.

- h: தலைப்பு
- l: வரிசைப் பட்டியல்
- i: வரிசைப் பட்டியல் உருப்படி
- t: அட்டவணை
- k: தொடுப்பு
- n: தொடுப்புத் தொகுதிக்கு அப்பாலான உரை
- f: ஆவணக் களம்
- u: பார்க்காதத் தொடுப்பு
- v: பார்த்தத் தொடுப்பு
- e: தொகு களம்
- b: பொத்தான்
- x: தேர்வுப் பெட்டி
- c: சேர்க்கைப் பெட்டி
- r: வானொலிப் பொத்தான்
- q: உரைத் தொகுதி
- s: பிரிப்பான்
- m: சட்டகம்
- g: வரைகலை
- d: நிலக்குறி
- o: பதிந்துள்ள பொருள்
- 1 முதல் 6: ஒன்று முதல் ஆறாம் மட்ட தலைப்புகள் வரை

வரிசைப் பட்டியல்கள், அட்டவணைகள் போன்ற கொள்களங்களின் துவக்கத்திற்கு, முடிவிற்கு செல்ல:

பெயர் | விசை | விளக்கம்
--- | --- | ---
கொள்களத்தின் துவக்கத்திற்குச் செல்க | மாற்றழுத்தி+கால் புள்ளி | சுட்டியின் இடத்திலுள்ள வரிசைப் பட்டியல், அட்டவணை போன்ற கொள்களத்தின் துவக்கத்திற்குச் செல்லும்
கொள்களத்தின் முடிவிற்கு அப்பால் செல்க | கால் புள்ளி | சுட்டியின் இடத்திலுள்ள வரிசைப் பட்டியல், அட்டவணை போன்ற கொள்களத்தின் முடிவிற்கு அப்பால் செல்லும்

### அவயவங்களின் பட்டியல்

பெயர் | விசை | விளக்கம்
--- | --- | ---
உலாவும் நிலைக்கான அவயவங்களின் பட்டியல் | என்விடிஏ+f7 | ஆவண அவயவங்களின் உருப்படிகளைக் கொண்ட பட்டியலை வழங்குகிறது

### பதிந்துள்ள பொருட்கள்

பெயர் | விசை | விளக்கம்
--- | --- | ---
பதிந்துள்ள பொருளைக் கொண்டுள்ளப் பக்கத்திற்குத் திரும்பிச் செல்க | என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+இடைவெளி | பதிந்துள்ள பொருளைத் தன்னுள் கொண்டிருக்கும் ஆவணத்திற்குத் திரும்பிச் செல்லும்

## பயன்பாடுகளுக்கான தனிப்பட்ட என்விடிஏ கட்டளைகள்

### மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட்

பெயர் | விசை | விளக்கம்
--- | --- | ---
தற்போதைய கருத்துரையை அறிவிக்கவும் | என்விடிஏ+நிலைமாற்றி+c | கணினிச் சுட்டி இருக்குமிடத்தில் கருத்துரை ஏதுமிருந்தால், அதை அறிவிக்கும்.
செங்குத்து வரிசையின் தலைப்புரையை அமைக்கவும் | என்விடிஏ+மாற்றழுத்தி+c | ஒரு முறை அழுத்தினால், கிடைவரிசையின்் முதல் தலைப்புரைச் சிறுகட்டம், செங்குத்து வரிசையின் தலைப்புரையைக் கொண்டிருக்கிறது எனவும், இக்கிடைவரிசையின் கீழிருக்கும் செங்குத்து வரிசைகளுக்கிடையே நகரும்பொழுது, செங்குத்து வரிசையின் தலைப்புரையை தானாக அறிவிக்க வேண்டுமெனவும் என்விடிஏவை அறிவுறுத்தும். இரு முறை அழுத்தினால், அமைப்பினை நீக்கிவிடும்.
கிடைவரிசையின் தலைப்புரையை அமைக்கவும் | என்விடிஏ+மாற்றழுத்தி+r | ஒரு முறை அழுத்தினால், செங்குத்து வரிசையின் முதல் தலைப்புரைச் சிறுகட்டம், கிடைவரிசையின் தலைப்புரையைக் கொண்டிருக்கிறது எனவும், இச்செங்குத்து வரிசைக்கு அடுத்திருக்கும் கிடைவரிசைகளுக்கிடையே நகரும்பொழுது, கிடைவரிசையின் தலைப்புரையை தானாக அறிவிக்க வேண்டுமெனவும் என்விடிஏவை அறிவுறுத்தும். இரு முறை அழுத்தினால், அமைப்பினை நீக்கிவிடும்.

### மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸெல்

பெயர் | விசை | விளக்கம்
--- | --- | ---
கருத்துரையை அறிவிக்கவும் | என்விடிஏ+நிலைமாற்றி+c | தற்போதைய சிறுகட்டத்தில் கருத்துரை ஏதுமிருந்தால், அதை அறிவிக்கும்.
செங்குத்து வரிசையின் தலைப்புரையை அமைக்கவும் | என்விடிஏ+மாற்றழுத்தி+c | ஒரு முறை அழுத்தினால், கிடைவரிசையின்் முதல் தலைப்புரைச் சிறுகட்டம், செங்குத்து வரிசையின் தலைப்புரையைக் கொண்டிருக்கிறது எனவும், இக்கிடைவரிசையின் கீழிருக்கும் செங்குத்து வரிசைகளுக்கிடையே நகரும்பொழுது, செங்குத்து வரிசையின் தலைப்புரையை தானாக அறிவிக்க வேண்டுமெனவும் என்விடிஏவை அறிவுறுத்தும். இரு முறை அழுத்தினால், அமைப்பினை நீக்கிவிடும்.
கிடைவரிசையின் தலைப்புரையை அமைக்கவும் | என்விடிஏ+மாற்றழுத்தி+r | ஒரு முறை அழுத்தினால், செங்குத்து வரிசையின் முதல் தலைப்புரைச் சிறுகட்டம், கிடைவரிசையின் தலைப்புரையைக் கொண்டிருக்கிறது எனவும், இச்செங்குத்து வரிசைக்கு அடுத்திருக்கும் கிடைவரிசைகளுக்கிடையே நகரும்பொழுது, கிடைவரிசையின் தலைப்புரையை தானாக அறிவிக்க வேண்டுமெனவும் என்விடிஏவை அறிவுறுத்தும். இரு முறை அழுத்தினால், அமைப்பினை நீக்கிவிடும்.

### மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பாய்ண்ட்

பெயர் | விசை | விளக்கம்
--- | --- | ---
அறிவிப்பாளரின் குறிப்புகளின் படித்தலை மாற்றியமைக்கவும் | கட்டுப்பாடு+மாற்றழுத்தி+s | படவில்லை காட்சியில், அறிவிப்பாளரின் குறிப்புகள், படவில்லையின் மெய் உள்ளடக்கம் ஆகியவைகளுக்கிடையே அறிவிப்பை மாற்றியமைக்கிறது. திரையில் காணப்படுவதை இது மாற்றுவதில்லை. ஆனால், என்விடிஏவைக் கொண்டு ஒரு பயனர் எவைகளைப் படிக்கலாம் என்று வரையறுக்கிறது.

### foobar2000

பெயர் | விசை | விளக்கம்
--- | --- | ---
எஞ்சியுள்ள நேரத்தை அறிவிக்கவும் | கட்டுப்பாடு+மாற்றழுத்தி+r | ஏதேனும் ஒரு தடம் தற்போதைக்கு ஓடிக் கொண்டிருந்தால், அதன் எஞ்சியுள்ள நேரத்தை அறிவிக்கும்

### Miranda IM

பெயர் | விசை | விளக்கம்
--- | --- | ---
அண்மைய தகவலை அறிவிக்கவும் | என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+1-4 | அழுத்தப்பட்ட ெண்ணைப் பொருத்து, அண்மைய தகவல் ஒன்றினை அறிவிக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+2 விசையை அழுத்தினால், அண்மையில் வந்துள்ள இரண்டாம் தகவலை அறிவிக்கும்

### Poedit

பெயர் | விசை | விளக்கம்
--- | --- | ---
கருத்துரை சாளரத்தை அறிவிக்கவும் | கட்டுப்பாடு+மாற்றழுத்தி+c | கருத்துரை சாளரத்தில் கருத்துரை ஏதேனும் இருந்தால், அதை அறிவிக்கும்
மொழிபெயர்ப்பாளர்களுக்கான குறிப்புகளை அறிவிக்கவும் | கட்டுப்பாடு+மாற்றழுத்தி+a | மொழிபெயர்ப்பாளர்களுக்கான குறிப்புகள் ஏதேனும் இருந்தால், அதை அறிவிக்கும்

## என்விடிஏவை அமைவடிவமாக்கல்

### முதன்மை விருப்பங்கள்

#### குரல் அமைப்புகள் (என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+v)

பெயர் | மேசைக்கணினி விசை | மடிக்கணினி விசை | விளக்கம்
--- | --- | --- | ---
நிறுத்தற்குறிகள்/குறியெழுத்துகளின் நிலை | என்விடிஏ+p | என்விடிஏ+p | எந்த நிறுத்தற் குறி/குறியெழுத்து, எந்த நிலையில் சொற்களாகப் படிக்கப்பட வேண்டுமென்று இது வரையறுக்கிறது.

#### ஒலிப்பான் அமைப்புகள் வளையம்

பெயர் | மேசைக்கணினி விசை | மடிக்கணினி விசை | விளக்கம்
--- | --- | --- | ---
அடுத்த ஒலிப்பான் அமைப்பிற்கு நகர்க | என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+வலதம்பு | என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+மாற்றழுத்தி+வலதம்பு | தற்போதைய அமைப்பிற்கு அடுத்ததாக இருக்கும் பேச்சமைப்பிற்கு நகரும். கடைசி அமைப்பை அடைந்தவுடன், மீண்டும் முதல் அமைப்பிற்கு வந்து சேரும்
முந்தைய ஒலிப்பான் அமைப்பிற்கு நகர்க | என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+இடதம்பு | என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+மாற்றழுத்தி+இடதம்பு | தற்போதைய அமைப்பிற்கு முந்தையதாக இருக்கும் பேச்சமைப்பிற்கு நகரும். முதல் அமைப்பை அடைந்தவுடன், மீண்டும் கடைசி அமைப்பிற்கு வந்து சேரும்
தற்போதைய அமைப்பைக் கூட்டுக | என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+மேலம்பு | என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+மாற்றழுத்தி+மேலம்பு | தற்போதைய பேச்சமைப்பை என்விடிஏ கூட்டும். எடுத்துக்காட்டாக, விகிதத்தை கூட்டுதல், அடுத்த குரலுக்குச் செல்லுதல், ஒலியளவைக் கூட்டுதல் ஆகியவைகளைக் கூறலாம்
தற்போதைய அமைப்பைக் குறைக்கவும் | என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+கீழம்பு | என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+மாற்றழுத்தி+கீழம்பு | தற்போதைய பேச்சமைப்பை என்விடிஏ குறைக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, விகிதத்தை குறைத்தல், முந்தைய குரலுக்குச் செல்லுதல், ஒலியளவைக் குறைத்தல் ஆகியவைகளைக் கூறலாம்

#### பிரெயில் அமைப்புகள்

பெயர் | மேசைக்கணினி விசை | மடிக்கணினி விசை | விளக்கம்
--- | --- | --- | ---
பிரெயில் இதனுடன் கட்டப்பட்டுள்ளது | என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+t | என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+t | இந்த விருப்பத் தேர்வு, பிரெயில் காட்சியமைவு, கணினிக் குவிமையத்தைப் பின்தொடர வேண்டுமா, அல்லது வழிகாட்டிப் பொருள்/மறுபரிசீலனைச் சுட்டியைப் பின்தொடர வேண்டுமா என்று தீர்மானிக்க உதவுகிறது.

#### விசைப்பலகை அமைப்புகள் (என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+k)

பெயர் | மேசைக்கணினி விசை | மடிக்கணினி விசை | விளக்கம்
--- | --- | --- | ---
தட்டச்சிடப்பட்ட வரியுருக்களைப் பேசுக | என்விடிஏ+2 | என்விடிஏ+2 | இத்தேர்வுப் பெட்டித் தேர்வாகியிருந்தால், தட்டச்சிடப்படும் எல்லா வரியுருக்களையும் என்விடிஏ அறிவிக்கும்.
தட்டச்சிடப்பட்ட சொற்களைப் பேசுக | என்விடிஏ+3 | என்விடிஏ+3 | இத்தேர்வுப் பெட்டித் தேர்வாகியிருந்தால், தட்டச்சிடப்படும் எல்லா சொற்களையும் என்விடிஏ அறிவிக்கும்.
கட்டளை விசைகளைப் பேசுக | என்விடிஏ+4 | என்விடிஏ+4 | இத்தேர்வுப் பெட்டித் தேர்வாகியிருந்தால், கட்டுப்பாடு விசையுடன் அழுத்தப்படும் கட்டளை விசைகள் உட்பட, வரியுருக்கள் அல்லாத விசை உள்ளீடுகளும் படிக்கப்படும்.

#### சொடுக்கி அமைப்புகள் (என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+m)

பெயர் | மேசைக்கணினி விசை | மடிக்கணினி விசை | விளக்கம்
--- | --- | --- | ---
சொடுக்கியின் பின்தொடருதலை இயங்கச்செய்க | என்விடிஏ+m | என்விடிஏ+m | இத்தேர்வுப் பெட்டித் தேர்வாகியிருந்தால், கணினித் திரையில், சொடுக்கியின் குறிமுள்ளை நகர்த்தும்பொழுது, குறிமுள்ளின் கீழிருக்கும் உரை படிக்கப்படும். பொருள் வழிநடத்தலைப் பயன்படுத்தாமல், சொடுக்கியைப் பயன்படுத்தும்பொழுது, இது உதவும்.

#### மறுபரிசீலனைச் சுட்டி அமைப்புகள்

பெயர் | மேசைக்கணினி விசை | மடிக்கணினி விசை | விளக்கம்
--- | --- | --- | ---
கணினிக் குவிமையத்தைப் பின்தொடர்க | என்விடிஏ+7 | என்விடிஏ+7 | இத்தேர்வுப் பெட்டித் தேர்வாகியிருந்தால், கணினிக் குவிமையத்திலிருக்கும் பொருளின் மீது மறுபரிசீலனைச் சுட்டியும் வைக்கப்படும். குவிமையத்தின் பொருள் மாறும்பொழுதெல்லாம், மறுபரிசீலனைச் சுட்டியும் உடன் நகரும்.
கணினிச் சுட்டியைப் பின்தொடர்க | என்விடிஏ+6 | என்விடிஏ+6 | இத்தேர்வுப் பெட்டித் தேர்வாகியிருந்தால், கணினிச் சுட்டி இருக்குமிடத்தில் மறுபரிசீலனைச் சுட்டியும் வைக்கப்படும். கணினிச் சுட்டி நகரும்பொழுது, மறுபரிசீலனைச் சுட்டியும் உடன் நகரும்.

#### பொருளளிக்கை அமைப்புகள் (என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+o)

பெயர் | மேசைக்கணினி விசை | மடிக்கணினி விசை | விளக்கம்
--- | --- | --- | ---
முன்னேற்றப் பட்டையின் வெளியீடு | என்விடிஏ+u | என்விடிஏ+u | இந்த விருப்பத் தேர்வு, முன்னேற்றப் பட்டையின் இற்றாக்கங்களை எவ்வாறு அறிவிக்க வேண்டுமென்று கட்டுப்படுத்துகிறது.
இயங்குநிலை உள்ளடக்க மாற்றங்களை அறிவிக்கவும் | என்விடிஏ+5 | என்விடிஏ+5 | முனையம், அரட்டை நிரலிகளின் வரலாறு போன்ற குறிப்பிட்ட பொருட்களில் தோன்றும் புதிய உள்ளடக்கங்களை என்விடிஏ பேசுவதை இயக்கவோ, நிறுத்தவோ செய்கிறது.

#### உலாவும் நிலை அமைப்புகள் (என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+b)

பெயர் | மேசைக்கணினி விசை | மடிக்கணினி விசை | விளக்கம்
--- | --- | --- | ---
திரை வரைவைப் பயன்படுத்துக | என்விடிஏ+v | என்விடிஏ+v | இத்தேர்வுப் பெட்டித் தேர்வாகியிருந்தால், தொடுப்புகள், தலைப்புகள் போன்றவை, பார்வையுள்ளவர்கள், திரையில் காண்பதுபோலவே வைக்கப்படும். தேர்வினை நீக்கினால், அவைகள், அதனதன் வரிகளிலேயே வைக்கப்படும்.

### அமைவடிவத்தை சேமித்தல்/மறுஏற்றம் செய்தல்

பெயர் | மேசைக்கணினி விசை | மடிக்கணினி விசை | விளக்கம்
--- | --- | --- | ---
அமைவடிவத்தை சேமிக்கவும் | என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+c | என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+c | என்விடிஏவை விட்டு வெளியேறும்பொழுது, அமைவடிவத்தை இழக்காமலிருக்க, தற்போதைய அமைவடிவத்தை சேமிக்கும்
சேமிக்கப்பட்டுள்ள அமைவடிவத்திற்குத் திரும்பிச் செல்க | என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+r | என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+r | ஒரு முறை அழுத்தினால், அண்மையில் சேமிக்கப்பட்ட அமைவடிவத்திற்குத் திரும்பிச் செல்லும். மும்முறை அழுத்தினால், அமைவடிவத்தைத் தொழிற்சாலை இயல்பிற்கு மாற்றியமைக்கும்.

### அமைவடிவ தனியமைப்புகள்

#### அடிப்படை மேலாண்மை

- என்விடிஏ+கட்டுப்பாடு+p: அமைவடிவ தனியமைப்புகள் உரையாடலை காண்பிக்கவும்.

## ஆதரவளிக்கப்படும் பிரெயில் காட்சியமைவுகள்

### ஃப்ரீடம் சைண்டிஃபிக் ஃபோக்கஸ்/PAC Mate தொடர்

பெயர் | விசை
--- | ---
பிரெயில் காட்சியமைவைப் பின்னுருட்டுக | topRouting1 (காட்சியமைவில் உள்ள முதல் கட்டம்)
பிரெயில் காட்சியமைவை முன்னுருட்டுக | topRouting20/40/80 (காட்சியமைவில் உள்ள கடைசி சிறுகட்டம்)
பிரெயில் காட்சியமைவைப் பின்னுருட்டுக | leftAdvanceBar
பிரெயில் காட்சியமைவை முன்னுருட்டுக | rightAdvanceBar
பிரெயில் கட்டப்படுவதை மாற்றியமைக்கவும் | leftGDFButton+rightGDFButton
இடது விஸ் சக்கரத்தின் செயலை மாற்றியமைக்கவும் | leftWizWheelPress
இடது விஸ் சக்கரத்தின் செயலைப் பயன்படுத்தி பின் நகர்க | leftWizWheelUp
இடது விஸ் சக்கரத்தின் செயலைப் பயன்படுத்தி முன் நகர்க | leftWizWheelDown
வலது விஸ் சக்கரத்தின் செயலை மாற்றியமைக்கவும் | rightWizWheelPress
வலது விஸ் சக்கரத்தின் செயலைப் பயன்படுத்தி பின் நகர்க | rightWizWheelUp
வலது விஸ் சக்கரத்தின் செயலைப் பயன்படுத்தி முன் நகர்க | rightWizWheelDown
பிரெயில் சிறுகட்டத்திற்கு வழியிடுக | routing
பின்நகர் விசை | dot7
உள்ளிடு விசை | dot8
மாற்றழுத்தி+தத்தல் விசை | brailleSpaceBar+dot1+dot2
தத்தல் விசை | brailleSpaceBar+dot4+dot5
மேலம்பு விசை | brailleSpaceBar+dot1
கீழம்பு விசை | brailleSpaceBar+dot4
கட்டுப்பாடு+இடதம்பு விசை | brailleSpaceBar+dot2
கட்டுப்பாடு+வலதம்பு விசை | brailleSpaceBar+dot5
இடதம்பு | brailleSpaceBar+dot3
வலதம்பு | brailleSpaceBar+dot6
தொடக்க விசை | brailleSpaceBar+dot1+dot3
முடிவு விசை | brailleSpaceBar+dot4+dot6
கட்டுப்பாடு+தொடக்க விசை | brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot3
கட்டுப்பாடு+முடிவு விசை | brailleSpaceBar+dot4+dot5+dot6
நிலைமாற்றி விசை | brailleSpaceBar+dot1+dot3+dot4
நிலைமாற்றி+தத்தல் விசை | brailleSpaceBar+dot2+dot3+dot4+dot5
விடுபடு விசை | brailleSpaceBar+dot1+dot5
சாளரங்கள் விசை | brailleSpaceBar+dot2+dot4+dot5+dot6
இடைவெளி விசை | brailleSpaceBar
சாளரங்கள்+d key (எல்லா பயன்பாடுகளையும் சிறிதாக்கு) | brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot3+dot4+dot5+dot6
தற்போதைய வரியை அறிவிக்கவும் | brailleSpaceBar+dot1+dot4
என்விடிஏ பட்டியல் | brailleSpaceBar+dot1+dot3+dot4+dot5

ஃபோக்கஸ் 40, ஃபோக்கஸ் 80, ஃபோக்கஸ் ப்ளூ போன்ற ராக்கர் பட்டை விசைகளைக் கொண்ட புதிய வகை ஃபோக்கஸ் பிரெயில் காட்சியமைவுகளுக்கான விசைக் கட்டளைகள்:

பெயர் | விசை
--- | ---
பிரெயில் காட்சியமைவை முந்தைய வரிக்கு நகர்த்துக | leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
பிரெயில் காட்சியமைவை அடுத்த வரிக்கு நகர்த்துக | leftRockerBarDown, rightRockerBarDown

ஃபோக்கஸ் 80 காட்சியமைவிற்கு மட்டும்:

பெயர் | விசை
--- | ---
பிரெயில் காட்சியமைவைப் பின்னுருட்டுக | leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
பிரெயில் காட்சியமைவை முன்னுருட்டுக | leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

### ஆப்டிலெக் ALVA BC640/680

பெயர் | விசை
--- | ---
பிரெயில் காட்சியமைவைப் பின்னுருட்டுக | t1
பிரெயில் காட்சியமைவை முந்தைய வரிக்கு நகர்த்துக | t2
பிரெயில் காட்சியமைவை அடுத்த வரிக்கு நகர்த்துக | t4
பிரெயில் காட்சியமைவை முன்னுருட்டுக | t5
பிரெயில் சிறுகட்டத்திற்கு வழியிடுக | routing
மாற்றழுத்தி+தத்தல் key | sp1
நிலைமாற்றி விசை | sp2
விடுபடு விசை | sp3
தத்தல் விசை | sp4
மேலம்பு விசை | spUp
கீழம்பு விசை | spDown
இடதம்பு விசை | spLeft
வலதம்பு விசை | spRight
உள்ளிடு விசை | spEnter
என்விடிஏ பட்டியல் | sp1+sp3
சாளரங்கள்+d விசை (minimise all applications) | sp1+sp4
சாளரங்கள் விசை | sp2+sp3
நிலைமாற்றி+தத்தல் விசை | sp2+sp4

### Handy Tech காட்சியமைவுகள்

பெயர் | விசை
--- | ---
பிரெயில் காட்சியமைவைப் பின்னுருட்டுக| left, up
பிரெயில் காட்சியமைவை முன்னுருட்டுக | right, down
பிரெயில் காட்சியமைவை முந்தைய வரிக்கு நகர்த்துக | b4
பிரெயில் காட்சியமைவை அடுத்த வரிக்கு நகர்த்துக | b5
பிரெயில் சிறுகட்டத்திற்கு வழியிடுக | routing
மாற்றழுத்தி+தத்தல் | esc
நிலைமாற்றி விசை | b2+b4+b5
விடுபடு விசை | b4+b6
தத்தல் விசை | enter
உள்ளிடு விசை | esc+enter
மேலம்பு விசை | leftSpace
கீழம்பு விசை | rightSpace
என்விடிஏ பட்டியல் | b2+b4+b5+b6
Handy Tech அமைவடிவம் | b4+b8

### எம்டிவி லில்லி

பெயர் | விசை
--- | ---
பிரெயில் காட்சியமைவைப் பின்னுருட்டுக | LF
பிரெயில் காட்சியமைவை முன்னுருட்டுக | RG
பிரெயில் காட்சியமைவை முந்தைய வரிக்கு நகர்த்துக | UP
பிரெயில் காட்சியமைவை அடுத்த வரிக்கு நகர்த்துக | DN
பிரெயில் சிறுகட்டத்திற்கு வழியிடுக | route
மாற்றழுத்தி+தத்தல் | SLF
தத்தல் | SRG
நிலைமாற்றி+தத்தல் | SDN
நிலைமாற்றி+மாற்றழுத்தி+தத்தல் | SUP

### Baum/Humanware/APH பிரெயில் காட்சியமைவுகள்

பெயர் | விசை
--- | ---
பிரெயில் காட்சியமைவைப் பின்னுருட்டுக | d2
பிரெயில் காட்சியமைவை முன்னுருட்டுக | d5
பிரெயில் காட்சியமைவை முந்தைய வரிக்கு நகர்த்துக | d1
பிரெயில் காட்சியமைவை அடுத்த வரிக்கு நகர்த்துக | d3
பிரெயில் சிறுகட்டத்திற்கு வழியிடுக | routing

ஜாய் குச்சிகளைக் கொண்டிருக்கும் காட்சியமைவுகளுக்கு:

பெயர் | விசை
--- | ---
மேலம்பு விசை | up
கீழம்பு விசை | down
இடதம்பு விசை | left
வலதம்பு விசை | right
உள்ளிடு விசை | select

### ஹீடோ ஃப்ரொஃபிலைன் யுஎஸ்பி

பெயர் | விசை
--- | ---
பிரெயில் காட்சியமைவைப் பின்னுருட்டுக | K1
பிரெயில் காட்சியமைவை முன்னுருட்டுக | K3
பிரெயில் காட்சியமைவை முந்தைய வரிக்கு நகர்த்துக | B2
பிரெயில் காட்சியமைவை அடுத்த வரிக்கு நகர்த்துக | B5
பிரெயில் சிறுகட்டத்திற்கு வழியிடுக | routing
பிரெயில் கட்டப்படுவதை மாற்றியமைக்கவும் | K2
எல்லாம் படிக்கவும் | B6

### ஹீடோ மொபில்லைன் யுஎஸ்பி

பெயர் | விசை
--- | ---
பிரெயில் காட்சியமைவைப் பின்னுருட்டுக | K1
பிரெயில் காட்சியமைவை முன்னுருட்டுக | K3
பிரெயில் காட்சியமைவை முந்தைய வரிக்கு நகர்த்துக | B2
பிரெயில் காட்சியமைவை அடுத்த வரிக்கு நகர்த்துக | B5
பிரெயில் சிறுகட்டத்திற்கு வழியிடுக | routing
பிரெயில் கட்டப்படுவதை மாற்றியமைக்கவும் | K2
எல்லாம் படிக்கவும் | B6

### ஹ்யூமன் வேர் பிரெயிலண்ட் BI/B தொடர்

பெயர் | விசை
--- | ---
பிரெயில் காட்சியமைவைப் பின்னுருட்டுக | left
பிரெயில் காட்சியமைவை முன்னுருட்டுக | right
பிரெயில் காட்சியமைவை முந்தைய வரிக்கு நகர்த்துக | up
பிரெயில் காட்சியமைவை அடுத்த வரிக்கு நகர்த்துக | down
பிரெயில் சிறுகட்டத்திற்கு வழியிடுக | routing
பிரெயில் கட்டப்படுவதை மாற்றியமைக்கவும் | up+down
மேலம்பு விசை | space+dot1
கீழம்பு விசை | space+dot4
இடதம்பு விசை | space+dot3
வலதம்பு விசை | space+dot6
என்விடிஏ பட்டியல் | c1+c3+c4+c5 (command n)
மாற்றழுத்தி+தத்தல் விசை | space+dot1+dot3
தத்தல் விசை | space+dot4+dot6
நிலைமாற்றி விசை | space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
விடுபடு விசை | space+dot1+dot5 (space+e)
உள்ளிடு விசை | dot8
சாளரங்கள் விசை+d (எல்லா பயன்பாடுகளையும் சிறிதாக்கு) | c1+c4+c5 (command d)
சாளரங்கள் விசை | space+dot3+dot4
நிலைமாற்றி+தத்தல் விசை | space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
எல்லாம் படிக்கவும் | c1+c2+c3+c4+c5+c6

### ஹிம்ஸ் பிரெயில் சென்ஸ்/பிரெயில் எட்ஜ் தொடர்

பெயர் | விசை
--- | ---
பிரெயில் காட்சியமைவைப் பின்னுருட்டுக | இடப் பக்க scroll down
பிரெயில் காட்சியமைவை முன்னுருட்டுக | வலப் பக்க scroll down
பிரெயில் காட்சியமைவை முந்தைய வரிக்கு நகர்த்துக | இடப் பக்க scroll up
பிரெயில் காட்சியமைவை அடுத்த வரிக்கு நகர்த்துக | வலப் பக்க scroll up
பிரெயில் சிறுகட்டத்திற்கு வழியிடுக | routing
மாற்றழுத்தி+தத்தல் விசை | dot1+dot2+space
நிலைமாற்றி விசை | dot1+dot3+dot4+Space
விடுபடு விசை | dot1+dot5+Space
தத்தல் விசை | dot4+dot5+Space
உள்ளிடு விசை | dot8
பின்நகர்வு விசை | dot7
மேலம்பு விசை | dot1+Space
கீழம்பு விசை | dot4+Space
முகப்பெழுத்துப் பூட்டு | dot1+dot3+dot6+space
மாற்றழுத்தி+நிலைமாற்றி+தத்தல் விசை | advance2+advance3+advance1
நிலைமாற்றி+தத்தல் விசை | advance2+advance3
முடிவு விசை | dot4+dot6+space
கட்டுப்பாடு+முடிவு விசை | dot4+dot5+dot6+space
தொடக்கம் விசை | dot1+dot3+space
கட்டுப்பாடு+தொடக்கம் விசை | dot1+dot2+dot3+space
இடதம்பு விசை | dot3+space
கட்டுப்பாடு+மாற்றழுத்தி+இடதம்பு விசை | dot2+dot8+space+advance1
கட்டுப்பாடு+இடதம்பு விசை | dot2+space
மாற்றழுத்தி+நிலைமாற்றி+இடதம்பு விசை | dot2+dot7+advance1
நிலைமாற்றி+இடதம்பு விசை | dot2+dot7
வலதம்பு விசை | dot6+space
கட்டுப்பாடு+மாற்றழுத்தி+வலதம்பு விசை | dot5+dot8+space+advance1
கட்டுப்பாடு+வலதம்பு விசை | dot5+space
மாற்றழுத்தி+நிலைமாற்றி+வலதம்பு விசை | dot5+dot7+advance1
நிலைமாற்றி+வலதம்பு விசை | dot5+dot7
பக்கம் மேல் விசை | dot1+dot2+dot6+space
கட்டுப்பாடு+பக்கம் மேல் விசை | dot1+dot2+dot6+dot8+space
கட்டுப்பாடு+மாற்றழுத்தி+மேலம்பு விசை | dot2+dot3+dot8+space+advance1
கட்டுப்பாடு+மேலம்பு விசை | dot2+dot3+space
மாற்றழுத்தி+நிலைமாற்றி+மேலம்பு விசை | dot2+dot3+dot7+advance1
நிலைமாற்றி+மேலம்பு விசை | dot2+dot3+dot7
மாற்றழுத்தி+மேலம்பு விசை | இடப் பக்க scroll down + space
பக்கம் கீழ் விசை | dot3+dot4+dot5+space
கட்டுப்பாடு+பக்கம் கீழ் விசை | dot3+dot4+dot5+dot8+space
கட்டுப்பாடு+மாற்றழுத்தி+கீழம்பு விசை | dot5+dot6+dot8+space+advance1
கட்டுப்பாடு+கீழம்பு விசை | dot5+dot6+space
மாற்றழுத்தி+நிலைமாற்றி+கீழம்பு விசை | dot5+dot6+dot7+advance1
நிலைமாற்றி+கீழம்பு விசை | dot5+dot6+dot7
மாற்றழுத்தி+கீழம்பு விசை | வலப் பக்க scroll down + space
அழி விசை | dot1+dot3+dot5+space
f1 விசை | dot1+dot2+dot5+space
f3 விசை | dot1+dot2+dot4+dot8
f4 விசை | dot7+advance3
சாளரம்+b விசை | dot1+dot2+advance1
சாளரம்+d விசை | dot1+dot4+dot5+advance1

### ஹிம்ஸ் SyncBraille

பெயர் | விசை
--- | ---
பிரெயில் காட்சியமைவைப் பின்னுருட்டுக | இடப் பக்க scroll down
பிரெயில் காட்சியமைவை முன்னுருட்டுக | வலப் பக்க scroll down
பிரெயில் சிறுகட்டத்திற்கு வழியிடுக | routing

### சேக்கா பிரெயில் காட்சியமைவுகள்

பெயர் | விசை
--- | ---
பிரெயில் காட்சியமைவைப் பின்னுருட்டுக | left
பிரெயில் காட்சியமைவை முன்னுருட்டுக | right
பிரெயில் காட்சியமைவை முந்தைய வரிக்கு நகர்த்துக | b3
பிரெயில் காட்சியமைவை அடுத்த வரிக்கு நகர்த்துக | b4
பிரெயில் கட்டப்படுவதை மாற்றியமைக்கவும் | b5
எல்லாம் படிக்கவும் | b6
தத்தல் | b1
மாற்றழுத்தி+தத்தல் | b2
நிலைமாற்றி+தத்தல் | b1+b2
என்விடிஏ பட்டியல் | left+right
பிரெயில் சிறுகட்டத்திற்கு வழியிடுக | routing

### பேப்பன்மேயர் பிரெயிலெக்ஸ் புதிய மாதிரிகள்

பெயர் | விசை
--- | ---
பிரெயில் காட்சியமைவைப் பின்னுருட்டுக | left
பிரெயில் காட்சியமைவை முன்னுருட்டுக | right
பிரெயில் காட்சியமைவை முந்தைய வரிக்கு நகர்த்துக | up
பிரெயில் காட்சியமைவை அடுத்த வரிக்கு நகர்த்துக | dn
பிரெயில் சிறுகட்டத்திற்கு வழியிடுக | routing
மறுபரிசீலனையில் இருக்கும் தற்போதைய எழுத்தினை அறிவிக்கவும் | l1
தற்போதைய வழிகாட்டிப் பொருளை இயக்குக | l2
தலைப்பை அறிவிக்கவும் | l1+up
நிலைமைப் பட்டையை அறிவிக்கவும் | l2+down
கொண்டுள்ள பொருளுக்கு நகர்க | up2
கொள்ளப்பட்டிருக்கும் முதல் பொருளுக்கு நகர்க | dn2
முந்தைய பொருளுக்கு நகர்க | left2
அடுத்த பொருளுக்கு நகர்க | right2
உரை வடிவூட்டத் தகவலை அறிவிக்கவும் | upper routing row

பெயர் | விசை
--- | ---
பின்நகர் விசை | dot 7
உள்ளிடு விசை | dot 8
விடுபடு விசை | space with dot 7
மேலம்பு விசை | space with dot 2
இடதம்பு விசை | space with dot 1
வலதம்பு விசை | space with dot 4
கீழம்பு விசை | space with dot 5
கட்டுப்பாடு விசை | lt+dot2
நிலைமாற்றி விசை | lt+dot3
கட்டுப்பாடு+விடுபடு விசை | space with dot 1 2 3 4 5 6
தத்தல் விசை | space with dot 3 7

### பேப்பன்மேயர் பிரெயிலெக்ஸ் பழைய மாதிரிகள்

இலகு அணுகுப் பட்டை கொண்டுள்ள கருவிகள்:

பெயர் | விசை
--- | ---
பிரெயில் காட்சியமைவைப் பின்னுருட்டுக | left
பிரெயில் காட்சியமைவை முன்னுருட்டுக | right
பிரெயில் காட்சியமைவை முந்தைய வரிக்கு நகர்த்துக | up
பிரெயில் காட்சியமைவை அடுத்த வரிக்கு நகர்த்துக | dn
பிரெயில் சிறுகட்டத்திற்கு வழியிடுக | routing
மறுபரிசீலனையில் இருக்கும் தற்போதைய வரியுருவை அறிவிக்கவும் | l1
தற்போதைய வழிகாட்டிப் பொருளை இயக்குக | l2
தலைப்பை அறிவிக்கவும் | l1+up
நிலைமைப் பட்டையை அறிவிக்கவும் | l2+down
கொண்டுள்ள பொருளுக்கு நகர்க | up2
கொள்ளப்பட்டிருக்கும் முதல் பொருளுக்கு நகர்க | dn2
அடுத்த பொருளுக்கு நகர்க | right2
முந்தைய பொருளுக்கு நகர்க | left2
உரை வடிவூட்டத் தகவலை அறிவிக்கவும் | upper routing strip

பிரெயிலெக்ஸ் Tiny:

பெயர் | விசை
--- | ---
மறுபரிசீலனையில் இருக்கும் தற்போதைய எழுத்தினை அறிவிக்கவும் | l1
தற்போதைய வழிகாட்டிப் பொருளை இயக்குக | l2
பிரெயில் காட்சியமைவைப் பின்னுருட்டுக | left
பிரெயில் காட்சியமைவை முன்னுருட்டுக | right
பிரெயில் காட்சியமைவை முந்தைய வரிக்கு நகர்த்துக | up
பிரெயில் காட்சியமைவை அடுத்த வரிக்கு நகர்த்துக | dn
பிரெயில் கட்டப்படுவதை மாற்றியமைக்கவும் | r2
கொண்டுள்ள பொருளுக்கு நகர்க | r1+up
கொள்ளப்பட்டிருக்கும் முதல் பொருளுக்கு நகர்க | r1+dn
முந்தைய பொருளுக்கு நகர்க | r1+left
அடுத்த பொருளுக்கு நகர்க | r1+right
உரை வடிவூட்டத் தகவலை அறிவிக்கவும் | reportf

பிரெயிலெக்ஸ் 2D திரை:

பெயர் | விசை
--- | ---
மறுபரிசீலனையில் இருக்கும் தற்போதைய எழுத்தினை அறிவிக்கவும் | l1
தற்போதைய வழிகாட்டிப் பொருளை இயக்குக | l2
பிரெயில் கட்டப்படுவதை மாற்றியமைக்கவும் | r2
உரை வடிவூட்டத் தகவலை அறிவிக்கவும் | reportf
பிரெயில் காட்சியமைவை முந்தைய வரிக்கு நகர்த்துக | up
பிரெயில் காட்சியமைவைப் பின்னுருட்டுக | left
பிரெயில் காட்சியமைவை முன்னுருட்டுக | right
பிரெயில் காட்சியமைவை அடுத்த வரிக்கு நகர்த்துக | dn
அடுத்த வரிக்கு நகர்க | left2
கொண்டுள்ள பொருளுக்கு நகர்க | up2
கொள்ளப்பட்டிருக்கும் முதல் பொருளுக்கு நகர்க | dn2
முந்தைய பொருளுக்கு நகர்க | right2

### ஹ்யூமன்வேர் பிரெயில்நோட்

பெயர் | விசை
--- | ---
பிரெயில் காட்சியமைவைப் பின்னுருட்டுக | back
பிரெயில் காட்சியமைவை முன்னுருட்டுக | advance
பிரெயில் காட்சியமைவை முந்தைய வரிக்கு நகர்த்துக | previous
பிரெயில் காட்சியமைவை அடுத்த வரிக்கு நகர்த்துக | next
பிரெயில் சிறுகட்டத்திற்கு வழியிடுக | routing
பிரெயில் கட்டப்படுவதை மாற்றியமைக்கவும் | previous+next
மேலம்பு விசை | space+dot1
கீழம்பு விசை | space+dot4
இடதம்பு விசை | space+dot3
வலதம்பு விசை | space+dot6
பக்கம் மேல் விசை | space+dot1+dot3
பக்கம் கீழ் விசை | space+dot4+dot6
தொடக்க விசை | space+dot1+dot2
முடிவு விசை | space+dot4+dot5
கட்டுப்பாடு+தொடக்க விசைகள் | space+dot1+dot2+dot3
கட்டுப்பாடு+முடிவு விசைகள் | space+dot4+dot5+dot6
இடைவெளி விசை | space
உள்ளிடு விசை | space+dot8
பின்நகர் விசை | space+dot7
தத்தல் விசை | space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
மாற்றழுத்தி+தத்தல் விசைகள் | space+dot1+dot2+dot5+dot6
சாளரங்கள் விசை | space+dot2+dot4+dot5+dot6 (space+w)
நிலைமாற்றி விசை | space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
உள்ளீடு உதவியை மாற்றியமை | space+dot2+dot3+dot6 (space+lower h)

### BRLTTY

பெயர் | BRLTTY கட்டளை
--- | ---
பிரெயில் காட்சியமைவைப் பின்னுருட்டுக | fwinlt (ஒவ்வொரு சாளரமாக இடப்பக்கம் நகர்க)
பிரெயில் காட்சியமைவை முன்னுருட்டுக | fwinrt (ஒவ்வொரு சாளரமாக வலப் பக்கம் நகர்க)
பிரெயில் காட்சியமைவை முந்தைய வரிக்கு நகர்த்துக | lnup (ஒவ்வொரு வரியாக மேல் நகர்க)
பிரெயில் காட்சியமைவை அடுத்த வரிக்கு நகர்த்துக | lndn (ஒவ்வொரு வரியாக கீழ் நகர்க)
பிரெயில் சிறுகட்டத்திற்கு வழியிடுக | route (எழுத்திருக்கும் இடத்திற்கு சுட்டியை நகர்த்த்ு)

## சொற்களஞ்சியம்

இந்த ஆவணமும், என்விடிஏ இடைமுகப்பும், ஆங்கிலத்திலிலிருந்து தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டபொழுது, சில சொற்கள் எவ்வாறு மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன என்பதை, கீழுள்ள பட்டியல்களில் காணலாம்:

ஆங்கிலச் சொல் | தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு
--- | ---
Alt | நிலைமாற்றி
Applications | பயன்பாடுகள்
Backspace | பின்நகர்
Caps lock | முகப்பெழுத்துப் பூட்டு
Control | கட்டுப்பாடு
Delete | அழி
Enter | உள்ளிடு
Escape | விடுபடு
Insert | செருகு
Num lock | எண் பூட்டு
Num pad | எண் திட்டு
Shift | மாற்றழுத்தி
Scroll lock | உருள் பூட்டு
Space bar | இடைவெளிப் பட்டை
Tab | தத்தல்
Windows | சாளரங்கள்
Up arrow | மேலம்பு
Down arrow | கீழம்பு
Left arrow | இடதம்பு
Right arrow | வலதம்பு
Home | தொடக்கம்
End | முடிவு
Page up | பக்கம் மேல்
Page down | பக்கம் கீழ்
Left click | இடது சொடுக்கு
Right click | வலது சொடுக்கு